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1.总则

1.1编制目的

为有效预防、控制突发水环境事件，减轻和消除突发水环境事件引起的危害，指导和规范突发水环境事件的应急处理处置工作，确保九原区饮用水水源安全，保障人民群众生命财产安全和环境安全，特制定本预案。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、国家生态环境厅《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件信息报告办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《包头市环境保护管理条例》、《包头市饮用水水源保护条例》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《包头市突发环境事件应急预案》、《包头市生态环境局突发环境事件应急预案（修订）》、《包头市突发水环境事件应急预案》及其他有关法律、法规等，制定本预案。

1.3工作原则

突发水环境事件的应急管理按照“以人为本，预防为主；统一领导，分级负责；统筹安排，分工合作；快速反应，有效控制；属地为主，就近应急”的原则开展工作。

1.4适用范围

本预案适用于九原区境内发生的突发性水环境污染事故的控制和处置行为；黄河及其干支流、湖泊、水库等水域受到较大面积污染或饮用水源地发生突发水环境污染事件时的控制和处理处置行为。具体包括:

（一）危险化学品及其它有毒有害物品在运输、使用、处置、码头装卸和船舶碰撞过程中发生大面积泄漏并影响市区水环境质量的事故；

（二）生产过程中因意外事故造成的市区水环境污染事故；

（三）影响饮用水源地水质的其他严重污染事故；

（四）因工程建设造成城市河道、湖泊等水质发生突变的水环境污染事故；

（五）其它突发性原因造成市区水环境污染的事故。

1.5事件分级

按照突发环境事件严重程度，突发环境事件由高到低划分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。

一、特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

二、重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5.因环境污染造成黄河及其干支流、湖泊、水库等水域大面积污染，或县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

三、较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5.因环境污染造成黄河及其干支流、湖泊、水库等水域较大面积污染，或乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

四、一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

2.九原区概况
九原区是内蒙古自治区包头市的一个市辖区，是包头新都市中心区所在地，属温带大陆气候。
九原区面积734平方公里，辖1个苏木、3个镇、4个街道办事处，居住着蒙、汉、回等20多个民族，人口22.08万。境内有梅力更景区、赛罕塔拉生态园等景点，曾荣获“全国科技进步先进区”、“全国科普示范区”等称号。

2.1地理位置

包头市九原区位于内蒙古自治区的西部，处于土默川平原和河套平原结合部。地跨东经10°37″--110°27″，北纬40°5″--40°17″之间，占据包头的西郊、南郊。它东邻东河区、石拐区，北靠青山区、昆都仑区，西连巴彦淖尔的乌拉特前旗北依大青山乌拉山，南隔黄河与鄂尔多斯市的达拉特旗相望。

2.2地形地貌

九原区的地形是北高南低，且由西北向东南倾斜。绵延千里的阴山（昆都仑沟以西为乌拉山，以东为大青山）横亘于九原区北部。黄河沿九原区南境从西向东蜿蜒而过，阴山和黄河之间是冲积平原。九原区东北还有一块不大的丘陵区。

2.3气候

九原区属北温带大陆气候，干旱多风，春季干旱少雨多风，夏季温和短促，秋季凉爽温差大，冬季温长而寒冷。全年主导风向为西北风。年平均气温6.8摄氏度，七月平均气温22.5-23.1摄氏度，一月平均气温-13.7摄氏度。无霜期约165天，最大冻土深度1.4米。
年平均降雨量330毫米，年平均蒸发量2094米，日平均风速3米/秒；全年日照时数3177小时，年日照百分率是70%，是全国日照最丰富的地区之一。

2.4水文

九原区经的河流有；黄河、昆都仑河和三湖河。
黄河流经九原区长约80公里，水面宽130~458米，水深1.4~9.3米，平均流量824秒立方米。昆都仑河流经九原区长约32公里，平均流量0.1~3秒立方米。最大洪水流量3100秒立方米（1958年8月7日）。三湖河流经九原区长约45公里，水面宽20米左右，平均流量8秒立方米。另外，还有二道沙河、四道沙河等时令河，当地称“干河槽”，平时河床暴露，雨季山洪溢满河槽，南流注入黄河。

总计地表水年总量约2.38亿立方米，从70年代开始，年利用量约1.1亿立方米，其中黄河水0.7亿立方米，其它河水和洪水0.3亿立方米，污水0.1亿立方米。

2.5矿产
九原区境内有金、铁、煤、粘土、大理石、石灰石、石英石、长石、云母和石绵等。金分布于阿嘎如泰苏木境内的梅力更沟、哈德门沟一带，属石英-钾长石脉型同钾，硅化破碎蚀变岩型金矿、含量为18克/吨，远景储量50万吨以上。铁分布于壕赖沟、杨树沟，为鞍山式磁铁矿石，储量为3813万吨。煤多分布在莎木佳、国庆和兴胜一带，可分为长焰煤、气煤、气肥煤、集煤、焦瘦煤等，多为中低灰、低硫磷易选煤，其中莎木佳一带煤质较好，热量在5000-7000大卡之间，储量约6992万吨。粘土主要分布在兴胜一带。石英石、长石分布在莎木佳、兴胜一带。石灰石主要分布于兴胜、国庆、莎木佳和阿嘎如泰苏木。石绵分布在昆都仑沟一带，集中于长宽各15公里的范围之内。

2.6动植物
野生动物有:鸟类较多，分为留鸟、候鸟、旅鸟。常见的有石鸡、麻雀、山雀、猫头鹰、喜鹊、家燕、太平鸟、绿头鸭等30余种。两栖动物有大蟾蜍等2目4种。爬行动物有蜥蜴、鳖等3目5种。哺乳动物有刺猬、团羊、狐狸、狼、野兔、黄鼬、青羊、黄羊、鼠等。

野生植物有:侧柏、山杨、山榆、柞树、白桦、山杏、虎榛子、山樱桃、黄刺梅、胡荆子、酸枣、文冠果、胡权子、油松、绣线菊、牛尾蒿、隐子草、白草、萎陵菜、虎尾草、扁穗丙草等。

2.7九原工业园区概况

2.7.1园区简介

内蒙古包头九原工业园区是自治区级重点工业园区，被自治区政府列为内蒙古以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点园区。园区位于包头市西南部哈林格尔镇境内，宋召公路西侧，哈德门沟东侧，包兰铁路及南绕城公路南侧，规划用地面积为77.86k㎡，其中工业区用地面积为53k㎡。园区产业发展的定位是以发展煤化工及其下游延伸产业、有色金属深加工、新材料等产业为主导，重点发展稀土功能材料、铁素体不锈钢、高分子新材料、新型纤维材料、新型石墨材料、煤基新材料等新材料产业。园区目前产业主要包括煤化工及其下游延伸产业（含碳素及电石系列产品）、机械制造加工、金属制造、重点发展稀土功能材料、铁素体不锈钢、高分子新材料、新型纤维材料、新型石墨材料、煤基新材料等及其它产业。

目前园区共有71余家企业入驻，其中已建及在建企业49家，园区内拟建企业22家。共实现工业总产值371.5亿元，同比增长27%；实现营业收入550.1亿元，同比增长23.6%。

园区内采用雨污分流排水系统，雨水通过雨水管道和沟渠全部排入黄河湿地；园区工业污水和生活污水由污水管网收集后，统一送至污水处理厂集中处理，要求工业废水在本单位处理达到排放标准后，方可排入九原污水处理厂。规划污水泵站两处：一处位于经二路以东，纬五路以北，雨污泵站合建一处；另外一处位于纬十路以南，经二路以东。

污水处理厂位于园区经七路以西、纬十路以北，占地面积为126673㎡，一期处理能力为5万m³/d。园区污水厂现已于2016年投入试运行。
2.7.2园区企业排污情况

表2-1园区企业排污情况一览表

	入驻情况
	序号
	企业名称或类型
	废气
	废水
	固废

	已入驻企业
	1
	神华包头煤化工有限责任公司
	CO、H2、CO2、H2S、COS、CH4、NH3、N2、Ar、H2O，烟尘、粉尘、添加剂粉末、PP粉尘、SO2、烟尘、NOX、烃类、甲醇、
	气化装置污水MTO污水；MTO净化水；经常性生产废水；全厂生活污水；净水厂排水；循环水排污水；热电站化学水；
	灰渣；脱硫石膏；危险废物：硫磺回收废催化剂；MTO废催化剂粉末；PP含铜催化剂；甲醇含铜、锌催化剂；交联苯乙烯；铑残液；

甲醇变换炉废催化剂；废合成净化催化剂；废PSA吸附剂；废试剂；

废矿物油

	
	2
	包头盈德气体有限公司
	污氮、再生气
	冷凝水与冷却水、生活污水
	分子筛吸附剂

	
	3
	包头海平面高分子工业有限公司九原分公司
	扬尘、粉尘
	生活污水
	除尘灰

	
	4
	包头东方希望碳素有限公司
	粉尘、SO2、Nox、TSP、沥青烟、苯并芘、沥青烟、TSP、氟化物
	悬浮物、全硬度、氯离子
	沥青渣、冶金焦渣、焦油

	
	5
	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司
	SO2、NOx
	循环冷却水排水、蒸馏塔及沉降罐含油废水、冲洗地坪水及生活废水
	废油脚：废油、金属屑末、灰尘、沙粒、纤维物质、水分、胶质、焦碳、酸类、沥青质等；废油水；

生活垃圾



	
	6
	包头市云升气体有限公司
	锅炉烟气
	生活污水、乙炔工段
	电石泥、生活垃圾

	
	7
	包头市同达乌拉山水泥有限公司
	粉尘、SO2、NOx
	生产废水：循环冷却排污水；

生活污水和餐饮废水
	生活垃圾

	
	8
	包头市恒益峰材料有限公司
	熔化及浇注烟气、浇注液浇注废气、采暖锅炉废气、食堂油烟及燃气废气
	生活污水、食堂餐饮废水、车间冲洗地坪废水，设备循环冷却系统排污水及采暖锅炉排污水
	中频电炉熔炼炉渣；中频电炉除尘灰；浇铸废渣；生活及餐饮垃圾；废油脂

	
	9
	包头市金平新型建材有限责任公司
	数控火焰切割机切割钢材时产生的烟尘；焊机烟尘；抛丸除锈粉尘；刷漆废气；胶粘剂有机废气；食堂废气。
	生活污水
	钢屑、抛丸除锈粉尘、边角料、废乳化液、废润滑油、废机油；漆料桶以及刷漆过程产生的废漆料、废活性炭、生活垃圾

	
	10
	包头市德源祥科技发展有限公司
	粉尘、SO2、烟尘、NOX、H2S、苯、二甲苯、非甲烷总烃、非甲烷总烃、油烟
	脱硫废气冷凝液、车间地面冲洗废水、循环冷却系统排水及炼胶废气喷淋废水、生活污水
	钢圈、废铁屑、布袋除尘器收集的粉尘、废活性炭；炉渣以及生活垃圾

	
	11
	包头市永兴发防水材料有限责任公司
	沥青烟、苯并芘，滑石粉储罐产生的粉尘，聚氯乙烯PVC防水材料生产过程产生的非甲烷总烃有机废气、粉尘，燃气导热油锅炉产生的烟尘、SO​2、NOx，职工食堂产生的油烟废气和燃气废气
	生活污水、产品冷却水、一、二级喷淋废水
	生活垃圾，产品冷却水沉淀池产生的污泥，沥青烟气净化设备产生的油污，聚氯乙烯PVC防水材料切边产生的边角料，职工食堂产生的废油脂

	
	12
	包头市草原驼峰防水材料有限公司
	沥青烟、苯并芘，高分子丙纶防水卷材生产过程产生的非甲烷总烃有机废气以及燃气导热油炉和热水供暖锅炉产生的烟尘、SO​2、NOx、职工食堂产生的油烟废气和燃气废气等污染物
	生活污水和产品冷却水、废气处理过程产生的废水
	生活垃圾，污泥，油污、油渣，滑石粉储罐布袋除尘器收集的除尘灰—滑石粉和覆沙和岩片过程袋式除尘器收集的除尘灰—细沙、导热油炉定期更换下来的导热油

	
	13
	包头市远达鑫化工有限公司
	NH3
H2S

CO
	生活污水：氨氮

SS、COD、BOD5
	生活垃圾；废脱硫剂；废活性炭

	
	14
	大连大特气体（包头）有限公司
	氮气、氩气、极少量的非甲烷总烃
	职工生活污水
	生活垃圾

	
	15
	华光金属工业（包头）有限公司
	粉尘、烟（粉）尘、TSP、PM10、SO2、NOX、CO、油烟
	车间保洁清洗、生活设施、食堂、循环冷却水系统
	浇注脱模过程中产生的废渣；各除尘系统产生的除尘灰；职工日常生活产生的生活垃圾以及食堂油水分离器产生的废油脂

	
	16
	包头市公交运输集团有限责任公司
	食堂油烟、食堂燃气废气、
	餐饮废水、清洗废水
	废机油、废矿物油、废凝液

	
	17
	包头市鑫乌兰水泥有限公司
	粉尘TSP
	生产废水：循环冷却排污水；

化验室废水：SS；生活污水、餐饮废水
	生活垃圾、废润滑油

	
	18
	包头市永宏金属制品有限责任公司
	酸洗废气HCl
	生活污水、镀锌废水、镀铜废水
	危险废物：酸洗槽底泥、镀锌槽残渣、镀铜槽残渣以及镀锌废水处理系统底泥等。

一般固废：氧化铁皮、铁锈和部分不合格产品；

生活垃圾

	
	19
	包头市杰毅兴机械制造有限公司
	食堂油烟废气、工艺废气
	生活废水
	生活垃圾

	
	20
	内蒙古宜龙节能环保科技股份有限公司
	粉尘
	生活废水
	生活垃圾

	
	21
	明拓集团铬业科技有限公司
	粉尘、总铬（粉尘中）、烟尘、SO2、NOX、CO、H2S、Cr

	SS、COD、挥发酚、氰化物氰化物、TDS、CODC、BOD5、氨氮、氟化物、二噁英
	Cr2O3、SiO2、MgO、Al2O3、焦粉、废矿物油：油类、铁屑、泥沙等；生活垃圾

	
	22
	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司
	SO2、烟尘、NOx
	循环冷却水排水、蒸馏塔及沉降罐含油废水、冲洗地坪水及生活废水
	废油脚：废油、金属屑末、灰尘、沙粒、纤维物质、水分、胶质、焦碳、酸类、沥青质等；废油水：废旧润滑油；生活垃圾

	
	23
	内蒙古君诚兴业管道有限责任公司
	抛丸除锈机粉尘、静电喷涂粉尘、有机废气、PE缠绕、胶粘剂缠绕有机废气；PE外护管挤出工序有机废气、切割工序少量粉尘；聚氨酯泡沫浇筑时产生的有机废气
	生活污水
	抛丸除锈机产生的铁屑、设备运行产生的废机油、润滑油、抛丸机袋式除尘器收集的粉尘、环氧粉末喷涂工序喷涂回收系统收集粉尘、废包装桶、员工生活垃圾

	
	24
	内蒙古天德利再生资源开发利用有限责任公司
	粉尘、非甲烷总烃
	办公生活废水
	一般固废：废钢铁、铜铝材料、塑料、橡胶、引爆后的安全气囊、破碎玻璃、泡沫纤维及其他材料等；危险废物：蓄电池、废电容器、废油液、废尾气净化催化剂、石棉、废油箱及机油滤清器、沾油抹布和手套等

	
	25
	包头市宝成联精细化工有限责任公司
	氯化氢气体
	树脂再生洗脱废水、水封罐吸收液、纯水站排污水和生活污水
	生活垃圾、废吸附树脂

	
	26
	内蒙古聚能祥化工实业有限公司
	甲醇和非甲烷总烃
	生活污水和生产废水
	污泥和废活性炭

	
	27
	内蒙古华塑包装股份有限公司
	燃气锅炉废气、食堂燃气废气、食堂烹饪过程中产生的油烟、印刷过程水性油墨挥发的有机废气：SO2、NOx、TSP
	生活废水、餐饮废水和循环冷却水排水：SS、氨氮、CODcr、BOD5、动植物油
	生活垃圾、餐饮垃圾和废油脂，生产过程中产生的不合格产品和废边角料

	
	28
	包头市晟裕机械制造有限责任公司
	熔化废气、石蜡废气、浇铸过程废气、砂处理过程废气、树脂砂再生废气、抛丸废气、焊接废气、锅炉燃烧废气、食堂油烟废气：SO2、NOx、颗粒物、甲醛、酚和非甲烷总烃
	生产废水、职工生活污水、餐饮废水和锅炉排污水
	熔化炉炉渣、浇铸废品和磁选过程除下的铁颗粒、废砂、除尘器除尘灰、金属边角料、废蜡、生活垃圾、食堂废油脂、废机油、废乳化液

	
	29
	包头市清原冶金材料有限公司
	粉尘、锅炉废气
	生活废水
	生活垃圾

	
	30
	包头市宏达防水涂料工程有限责任公司
	粉尘、有机废气
	设备冲洗废水生活污水


	生活垃圾和原料包装桶、生活垃圾、危险废物活性碳

	
	31
	陕西立雅能源科技有限公司包头分公司
	混配加料有组织和无组织颗粒物；

燃气锅炉：SO2、NOx
	生活污水、车间冲洗水
	包装袋、布袋除尘器收集粉尘、生活垃圾

	
	32
	内蒙古卡乐思稀土环保颜料有限责任公司
	Ce2S3高温合成产生的废气，主要为CS2、H2S；燃气导热油炉废气，主要为烟尘、SO2、NOx；混料、筛分过程粉尘、氨水回收液储罐挥发气体、氨气吸收塔废气、食堂油烟
	表面处理工序产生的氟化废水、制纯水设备废水、循环冷却系统排污水、

喷淋塔循环水、生活废水等，氟化废水主要含乙醇、NH4OH、（NH4）2S、NH4F、Ce2S3
	Ce2S3合成料除杂工序产生的除杂炭、氟化废水蒸发浓缩（NH4）2S、NH4F、产品等固体结晶、废润滑油、原辅材料包装袋、制纯设备产生的废滤芯、废活性炭以及生活垃圾

	
	33
	包头市宏岩水泥制品有限责任公司
	食堂油烟、搅拌机水泥粉尘、水泥粉尘、焊接烟尘、锅炉燃气废气
	餐饮废水、设备冲洗水、产品养护废水
	生活垃圾、废钢屑、下脚料、除尘器粉尘、抛丸粉尘、厨房垃圾、废油脂、废机油

	
	34
	包头市腾亿工贸有限责任公司
	TSP
	生活污水
	有色金属、镀件、废电子电器产品、废电机等、散落铁屑与粉尘、废液压油及废机油

	
	35
	内蒙古杉杉科技
	颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘、SO2、NOx
	CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、SS
	一般固废、危险废物、生活垃圾

	
	36
	包头九园工业园区开发建设有限责任公司
	粉尘（TSP）
	COD、SS、BOD5、NH3-N
	生活垃圾

	
	37
	包头九原工业园区公共渣场
	粉尘（TSP）
	总锌、总锰、总镍、总汞、总砷、氟化物
	渗滤液收集池污泥

	在建企业
	1
	内蒙古立东化工有限公司
	氢气以及C4（包括丁烯、正丁烷、反丁烯-2、顺丁烯-2等）、非甲烷总烃；


	1）循环冷却水定期排放的清下水（W1）；

2）甲醇萃取用水定期排放的废水（W2）；

3）职工的生活污水（W3）
	催化剂：QSH-01即钯氧化铝，D005型大孔阳离子树脂催化剂；废油、缓冲池污泥、职工生活垃圾

	
	2
	内蒙古浦景聚合材料科技有限公司
	H2、CO、CO2、CH4、N2、Ar
	生活废水
	PU-11（C）和PU-12、（Al2O3、SiO2）



	
	3
	内蒙古明立重工科技有限公司
	颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、
	生活污水
	边角料、除尘器收尘、回收系统收集塑粉、废润滑油、废灯管、废活性炭、生活垃圾

	
	4
	内蒙古恒启丰环保科技有限公司
	硫酸雾、NOX、颗粒物、HCl、硫酸雾、HF、NH3、NOX
	生活废水、锅炉系统排污水
	废包装材料、生活垃圾、废离子交换树脂、底泥

	
	5
	内蒙古包钢和发稀土有限公司
	烟尘、SO2、NOX、HCl、Cl2、NMHC、油烟
	生活污水
	酸溶渣、废匣钵、生活垃圾、废包装袋、废润滑油

	
	6
	包头市金为达稀土材料有限公司
	氟化物、颗粒物、
	生活污水
	废石墨阳极、废铁阴极、废钨阴极、废坩埚、炉体拆解过程产生的废旧耐火材料；电解渣处理工艺雷蒙磨机产生的细灰及碎屑、含铁电解废渣；不合格品及成品抛丸打磨产生的废屑；烟气喷淋净化系统产生的尘泥及氟化钙；机械维修过程中产生的废机油、乳化液；生活垃圾

	
	7
	包头市普立特新材料有限公司
	颗粒物、氟化物
	电解槽循环冷却水、整流设备循环冷却水、生活污水：SS：0.48t/a，COD：0.96t/a，BOD5：0.58t/a，氨氮：0.08t/a
	电解槽烟气净化系统产生的CaF2沉泥、电解工序产生的废石墨、电解废炉渣、电解槽除尘灰、成品打磨废渣、废纯铁阴极、废钨材、炉体拆解过程产生的废旧耐火材料、抛丸布袋除尘灰、生活垃圾

	
	8
	包头福世特电机有限公司
	非甲烷总烃、食堂油烟
	生产废水（循环冷却水）、生活污水


	生活垃圾、边角余料和不合格产品。包装材料、废油漆桶、废活性炭、废机油

	
	9
	包头市吉乾稀土新材料有限公司
	粉尘和氟化物
	电解烟气净化水，电解槽、碳管炉、感应炉的循环冷却水，整流设备的循环冷却水和生活污水：SS、BOD5、COD、氨氮
	电解槽烟气净化系统产生的CaF2沉渣，电解工序产生的废石墨、废电解炉渣、电解槽除尘灰、废纯铁阴极、废钨材、炉体拆解过程产生的废旧耐火材料、抛丸布袋除尘灰，金属热还原工艺产生的氟化钙渣、氧化镧渣，熔炼快冷法环节感应熔炼炉产生的炉渣，其他环节产生的废离子交换树脂、废机油及生活垃圾

	
	10
	包头市鑫璞稀土新材料有限公司
	粉尘、氟化物
	（1）电解槽+感应炉+碳管炉循环冷却水

（2）整流设备循环冷却水

（3）电解烟气净化水

（4）化验室废水

（5）生活污水
	原料编织袋、电解槽烟气净化系统产生的CaF2沉泥、电解工序产生的废石墨、废电解炉渣、电解槽除尘灰、废纯铁阴极、废钨材、抛丸布袋除尘灰、氟化钙渣、氧化镧渣、抛光布袋除尘灰、废机油及生活垃圾

	
	11
	内蒙古铈业新材料科技有限公司
	颗粒物、非甲烷总烃
	COD、BOD5、SS、

氨氮、动植物油、全盐量
	打磨收尘灰、水喷淋渣、熔炼渣、废衬里、废坩埚、废边角料、废液压油、废切液、废活性炭、污泥、食堂废油脂、生活垃圾

	
	12
	包头三钐稀土有限公司
	颗粒物
	高盐水，以及生活污水
	氧化镧渣、除尘灰、废坩埚、废接收器、废发热体、生活垃圾、废离子交换树脂、废机油

	
	13
	包头市中尚钢结构有限公司
	颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs、漆雾颗粒、油烟
	生活污水、餐饮废水
	废边角料、钢构件抛丸处理产生的抛丸粉尘、水性漆使用产生的废水性漆桶、机加产生的废乳化剂、漆雾颗粒治理产生的废漆雾过滤材料，以及废醇酸漆桶和废稀释剂桶，职工生活产生的生活餐饮垃圾、废动植物油脂

	规划拟入驻企业
	1
	内蒙古伟之杰节能装备有限公司
	SO2、NOx、颗粒物、粉尘、非甲烷总烃、喷涂粉尘
	循环冷却水、生活污水
	粉尘、边角料、生活垃圾、废液压油、聚氨酯原料包装桶、废灯管

	
	2
	包头市广厦石油销售有限公司
	锅炉、装置废气、轻烃类气体
	生活污水：SS、COD、BOD5、石油类、硫化物、挥发酚、氨氮
	油泥；废乳化液处理

产生的污泥；基础油精制分离出的胶油等杂质；少量生活垃圾等

	
	3
	包头海科福鹏电子材料有限公司
	B2H6、C2H6、BCl3、臭气浓度、COD、NH3-N、
	COD、SS、NH3-N、SS、全盐量
	氯化钠；少量硼氢化钠、残留溶剂、醇、醚类有机物、氯化钙、氧化硼、硼酸钙、滤纸；少量残留醇、醚类有机物、有机物、碳、树脂、高分子材料

	
	4
	包头市鼎润新材料有限公司
	非甲烷总烃的无组织排放、搅拌机、切割机处的无组织排放粉尘、天然气锅炉烟囱排放的废气以及食堂油烟废气
	火胶溶解、锅炉用水和设备清洗
	塑料、原料颗粒、聚苯乙烯、阻燃剂等混合物、食物残渣、纸等

	
	5
	内蒙古天第新材料有限公司
	粉尘、非甲烷总烃、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX、粉尘
	SS、COD、BOD5、石油类、


	废弃包装材料、原材料包装空桶、除尘灰、UV灯管、生活垃圾

	
	6
	深圳元颉5G纳米复合材料
	-
	-
	-

	
	7
	威海光威复合材料股份有限公
	HCN、NH3、CO、CO2、N2、
	COD、氨氮、悬浮物
	残次碳纤维

	
	8
	包头市恒通泰达交通设施有限公司
	涂刷油漆、涂料产生的废气
	生活污水
	废渣与生活垃圾

	
	9
	奥托（包头）工业互联网有限公司
	氟、含尘的电解废气、酸性气体
	生活污水：主要污染物为PH、SS、石油类及COD、氨氮。
	（1）废电解渣（2）废旧石墨阳极（3）废气净化水处理渣（4）生活垃圾



	
	10
	内蒙古英纳威环保科技有限公司
	粉尘、烟尘、SO2、NOx、NMHC、甲苯、二甲苯、H2

S、炭黑尘
	生活污水：COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、全盐量
	轮胎破碎除尘灰、炭黑加工除尘灰、职工生活垃圾、钢丝、清洗污泥、油渣、废催化剂、废活性炭、检验固废、光氧废催化剂、废灯管、脱硫膏

	
	11
	内蒙古杜氏化工精细化工公司
	颗粒物

SO2

NOx、非甲烷

总烃
	生活污水：SS、CODCr、BOD5、NH3-N；生产性废水：SS、石油类、CODCr
	污水站油泥、全自动钠离子交换器废树脂及设备产生的废润滑油和废机油，及油气活性炭吸附回收处理设施产生的废活性炭


3.九原区水环境质量现状
3.1地表水环境质量现状

九原区地表水主要有黄河及其支流昆都仑河、四道沙河以及黄河防凌人工形成的水库小白河。
（1）黄河干流

黄河干流自西向东流经我市南部，长约214公里。其中包头市区段全长63公里，设有昭君坟、画匠营子和磴口三个监测断面。昭君坟监测断面位于九原区。
2019年，黄河干流包头段水质监测结果年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质状况为优。粪大肠菌群监测结果年均值符合Ⅰ类水质。

主要减排污染物氨氮和化学需氧量年均浓度与上年相比，氨氮年均浓度昭君坟、画匠营子、磴口断面和黄河包头段均有所降低；化学需氧量年均浓度昭君坟、画匠营子断面和黄河包头段均有所降低，磴口断面持平。

氟化物是包头市特异性污染物。黄河氟化物年均浓度与上年相比，黄河三断面氟化物浓度和黄河包头段均有所降低。

（2）支流河道

2019年，按照《地表水环境质量评价办法（试行）》评价，昆都仑河、四道沙河、西河、东河水质监测结果年均值均超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，昆都仑河、四道沙河为Ⅳ类；粪大肠菌群昆河、四道沙河符合Ⅰ类标准。

（3）小白河
小白河是黄河防凌人工形成的水库，主要用于工业和生态用水。

2019年，小白河水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，粪大肠菌群监测结果符合Ⅰ类水质标准；总氮监测结果劣于Ⅴ类水质标准，超过Ⅲ类标准0.8倍。水体综合营养指数42.1，营养状态为中营养。
3.2地市级集中式饮用水水源地
包头市共有9个地市级集中式饮用水水源地，其中4个地表水水源地，5个地下水水源地。九原区分布有1个地表水水源地（黄河昭君坟水源地）和1个地下水水源地（九原供水站）。水质情况统计如下：

表3-2
2019年包头市地市级集中式饮用水水源地水质情况统计
	水源地类型
	水源地名称
	取水总量
（万吨）
	达标水量
（万吨）
	取水量达标率

（%）

	地表水
	黄河昭君坟
	11217.33
	11217.33
	100.0

	地下水
	九原供水站
	221.53
	221.53
	100.0


地市级集中式饮用水水源地水质达标率均为100.0%，水质无明显变化，水质状况稳定。

4.九原区主要水环境突发事故及处置措施
九原区主要环境突发事故为火灾、爆炸和危险化学品泄漏以及园区内企业事故超标排放污染物，风险源主要集中在九原工业园区内部企业，还包括园区外加油站、天然气管网、污水管网以及危险化学品运输过程。

九原区主要水环境突发事故为各类污水收集管网发生破裂污水大量泄漏；火灾爆炸事故中消防废水处置不当；各类涉水危险化学品泄漏；企业受污染的初期雨水未经收集处理排放；以及上述事故引发的地表水、地下水环境污染事故。

4.1物质风险识别
九原工业园区中涉水的危险原料以及产品等物质的主要危险性质见表4-1。
表4-1九原工业园区涉水主要物料及化学品的危害特性

	序号
	物料

名称
	危害

特性
	闪点

℃
	空气中爆炸极限V%
	火灾危险分类
	时间加权平均浓度(mg/m³)
	毒物危害程度分级

	1
	甲醇
	易燃易爆，有毒
	11
	6.0～36
	甲
	25
	Ⅲ

	2
	三乙基铝
	易燃
	-52
	
	
	
	

	3
	甲基叔丁基醚
	易燃
	-10
	1.6~15.1
	甲B
	/
	/

	4
	1—己烯
	易燃、有毒
	-20
	1.2~6.9
	甲
	
	

	5
	异戊烷
	
	
	
	
	
	

	6
	液氨
	易燃、有腐蚀性、有毒
	/
	15.7～27.4
	乙
	20
	Ⅱ

	7
	二甲醚
	易燃
	-41
	3.4～27.0
	甲
	/
	/

	8
	硫化碳
	易燃、有毒
	
	
	乙
	
	

	9
	氨
	易燃、有腐蚀性、有毒
	/
	15.7～27.4
	乙
	20
	Ⅳ

	10
	氰化氢
	可燃，有毒
	-17.8
	6～41
	甲
	1*
	Ⅱ

	11
	苯
	易燃、有毒
	-10
	1.6～8.0
	甲
	6
	Ⅲ

	12
	盐酸
	强腐蚀性
	/
	/
	戊
	7.5*
	Ⅲ

	13
	煤
	可燃
	/
	/
	丙
	/
	/

	14
	汽油
	易燃易爆
	-50
	1.3～6
	甲B
	/
	/

	15
	电石
	遇湿易燃，粉尘可爆
	/
	/
	甲B
	/
	/

	16
	甲苯
	易燃、低毒
	4.4
	1.2～7.0
	甲
	50
	Ⅳ

	17
	二甲苯
	易燃、低毒
	25
	3.0～7.5
	甲
	50
	Ⅲ

	18
	轻柴油
	易燃易爆
	50
	227～250
	丙A
	
	Ⅱ

	19
	浓硫酸
	不燃、强腐蚀性
	/
	/
	乙
	/
	Ⅲ

	20
	硫磺
	可燃、有毒
	207
	～2.3g/m³
	乙
	/
	Ⅳ


4.2重大水环境风险源

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），园区甲醇、异戊烷、三乙基铝等属于危险化学品涉水风险物质。园区企业储存、使用主要涉水危险物料（危险化学品）情况见表4-2：
表4-2园区企业储存、使用涉水主要危险物料（危险化学品）情况

	企业名称
	物料名称
	储存

方式
	储存

位置
	最大储存量q（t）
	临界量Q（t）
	q/Q

	神华包头煤化工有限责任公司
	甲醇
	
	厂区各生产环节、储罐、危化品库
	63274.99
	500
	482

	
	异戊烷
	反应装置、储罐
	
	565.2
	10
	

	
	烷基铝（三乙基铝、正三乙基铝）
	--
	
	28.8
	24
	

	
	己烯-1
	
	
	603
	5
	

	
	C5
	
	
	1674
	10
	

	
	柴油
	罐装
	
	318.6
	2500
	

	
	液氨
	罐装
	
	72
	7.5
	

	包头市云升气体有限公司
	电石
	袋装
	
	0.05
	100
	0.0005

	包头市海平面高分子工业有限公司九原分公司
	电石
	--
	电石库
	600
	100
	6

	包头东方希望碳素有限公司
	导热油
	罐装
	企业储罐、危废库
	180
	2500
	0.078

	
	柴油
	桶装
	
	10
	2500
	

	
	废矿物油
	桶装
	
	5
	2500
	

	包头市德源祥科技发展有限责任公司
	硫磺
	桶装
	企业管道、储罐、危废库
	30
	10
	3.056072

	
	松焦油
	储罐
	
	120
	2500
	

	
	废矿物油
	桶装
	
	0.18
	2500
	

	
	导热油
	管道内
	
	20
	2500
	

	明拓集团铬业科技有限公司
	废油类
	桶装
	企业储罐、危化品库
	15
	2500
	216001

	
	铬及其化合物
	--
	
	54000
	0.25
	

	
	硝酸
	桶装
	
	6
	7.5
	

	
	液碱
	桶装
	
	19.2
	--
	

	内蒙古君诚兴业管道有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	危废库
	0.002
	2500
	--

	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司
	汽油
	密闭汽油接收罐
	储罐
	0.8t
	20
	0.1966

	
	基础油
	储油罐
	
	340t
	5000
	

	
	柴油
	密闭柴油接收罐
	
	3t
	5000
	

	
	抽出油
	储油罐
	
	100
	5000
	

	内蒙古九孚油品有限公司
	润滑油
	罐装、桶装
	储罐
	198.72
	2500
	0.079

	包头市晟裕机械制造有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	危废库
	0.001
	2500
	--

	包头市金平新型建材有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	厂区库房、危废库
	0.01
	2500
	

	包头市宏岩水泥制品有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	危废库
	0.001
	2500
	--

	包头市永兴发防水材料有限责任公司
	沥青
	罐装
	厂区罐区、原料库
	1646
	5000
	0.3336

	
	软化油
	桶装
	
	8
	2500
	

	
	导热油
	罐装
	
	3
	2500
	

	内蒙古天德利再生资源开发利用有限责任公司
	废油液
	罐装
	厂区
	39.875
	2500
	0.01595

	包头市草原驼峰防水材料有限公司
	沥青
	罐装
	厂区罐区、原料库
	1800
	5000
	0.365

	
	软化油
	桶装
	
	10
	2500
	

	
	导热油
	罐装
	
	3
	2500
	

	包头市永宏金属制品有限责任公司
	盐酸
	桶装
	厂区危化品库
	0.2
	7.5
	0.0295

	
	硫酸
	桶装
	
	0.025
	10
	

	内蒙古聚能祥化工实业有限公司
	甲醇
	罐装
	厂区罐区
	3761.2
	500
	7.5224

	包头市宝成联精细化工有限责任公司
	盐酸
	桶装
	危化品库
	3471（30%）
	50
	69.42

	包头市腾亿工贸有限责任公司
	废润滑油
	不暂存
	--
	0
	2500
	--

	内蒙古卡乐思稀土环保颜料有限责任公司
	硫磺
	袋装
	厂区化学品库、储罐
	3
	/
	0.26

	
	液态CS2
	罐装
	
	6
	50
	

	
	乙醇
	罐装
	
	70
	500
	

	包头市公交运输集团有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	危废库
	5
	2500
	0.002


4.3突发环境事件
根据园区企业的运营状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，经分析研究，园区已投产企业可能发生的突发水环境事件主要包括以下几种类型：

（1） 各类污水收集管网、水池发生破裂污水大量泄漏；

（2） 火灾爆炸事故中消防废水处置不当；

（3） 各类涉水危险化学品泄漏；

（4） 企业受污染的初期雨水未经收集处理排放；

（5） 以及上述事故引发的地表水、地下水环境污染事故。

4.4扩散途径识别

涉水毒害物质扩散途径主要有以下几个方面：

（1）地表水环境扩散

易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态危险化学品未能得到有效收集而进入排水系统或雨排系统，通过排水系统排放入外界水体，对周边地表水域环境造成影响。

（2）地下水环境扩散

液态危险物质泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤和地下含水层，对土壤环境和地下水环境造成风险事故。

4.5火灾爆炸事故废水的排放与处理

一旦发生火灾爆炸事故，启动消防救援系统是必须的。根据火灾性质的不同将使用不同的消防措施，包括消防泡沫和消防水。这样对消防水和消防泡沫的及时处理就成为整个应急系统的重要组成部分，尤其是对消防水处理不当就会形成新的水环境风险。

从九原区所处的地理位置看，消防水得不到及时处理，势必从排水系统排入黄河及其支流，会对土壤乃至地下水造成污染，带来较严重的污染。

通过完善事故风险预防和减缓措施，九原工业园区内企业设置装置区/罐区围堰、污水雨水管线切换系统、事故池、建设污水处理厂等事故环境风险减缓防线，确保风险事故的污水不对外环境造成不良影响。园区各企业污水处理站如已采用仪器、仪表等技术监控，24小时监控运行参数，对于不具备技术监控手段的危险源，进行人工监控定期巡视、检查、确认，及时发现隐患；每天对污水站进水口、出水口进行水质取样监测，确保达标，有条件可安装水质在线监控系统；各企业污水站进水口及排水口设置闸门，当遇到污水站不能正常运行的情况时及时关闭闸门，防止超标废水外排。根据石油化工设计规范，化工企业装置界区、重点区域需要进行防渗处理，管道需要进行防腐处理，可减少对土壤和地下水的污染。假定事故情况下没有及时切换阀门，消防水中COD浓度高达2000mg/L，将直接排入环境，对生态环境产生较为严重的影响，因此，一旦发生事故必须立即启动应急预案，严格控制污水进入周边环境。
4.6水环境风险防范措施

（1）布局防范

考虑总体布置的安全性，在企业生产过程中，各生产和辅助装置应按功能分别布置、并应充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。同时，重要生活用水避免设置在园区地下水流向下游，即使在下游，也要设置在卫生安全防护距离之外。

（2）源头防范

采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化自动控制生产；每年投入足够的资金用于设备修理、更新和维护；建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度、实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理；加强能力建设，配备一支工种齐全、素质较高的管理队伍，坚持不懈地对操作人员和检修人员进行风险防范技术培训和岗位练兵。

（3）工程防范

从园区总体出发，建立完善的生产废水、雨水（初、后期）、事故消防废水等切换、排放系统，分级把关，防止事故污水向环境转移。确保周边水域不受影响。

企业层面上，建立健全环境风险三级防控体系，加强企业内部环境风险三级防控措施，对涉风险的生产和储存设施设置围堰防护，企业内设置自流式初期雨水收集池和事故废水收集池，并输送至企业污水处理设施处理，与基地的事故废水收集池、污水处理设施连通。在主体工程和环保工程“三同时”建设的基础上，企业实现风险防控工程与主体工程和环保工程的“四同时”建设。

①一级防控体系

一级防控系统是将生产装置或罐区的事故泄漏污染物或受污染的雨水控制在围堰、或防火堤内，防止轻微事故泄漏及受污染雨水造成的环境污染。对于微量危险化学品泄漏，切断泄漏源，用惰性材料吸收或采用临时容器收集，吸收材料运至危险废物贮存场所。

可燃液体储罐设置防火堤，防火堤有效容积不小于罐组内一个最大储罐的容积。非可燃液体，但对水体环境有危害物质的储罐设置围堰，围堰有效容积不小于罐组内一个最大储罐的容积。生产装置区根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置不低于30cm的围堰和集水沟槽、排水口或排水闸板等导流设施收集污染排水。

当围堰内的装置或储罐发生大量泄漏，先利用围堰收集，当围堰不足以容纳或者发生火灾爆炸事故，产生大量消防污水时，通过防火堤、围堰外设置的切换阀，将所有泄漏的物料、污染的消防水以及事故期间可能发生的雨水，经厂区管网收集到初期雨水收集池或事故废水收集池，然后分时段分级送厂区污水处理系统进行处理。后期雨水经确认没有污染时，经切换阀门排入清净雨水系统。

②二级防控体系

第二级防控体系主要包括事故废水收集池、管网、输水泵等，将事故污染控制在企业的风险防控区内。煤化工企业内风险防控区域一般包括煤气化、一氧化碳变换、酸性气体脱除、甲醇合成、甲醇精馏、硫回收、冷冻、甲醇制烯烃等生产装置区和甲醇、柴油、石脑油、液氨等危险化学品储罐罐区。

初期污染雨水池和事故废水收集池应根据企业的地形地势特点设置，要求地基良好，处于厂区地势较低处，并设计相应的切换装置，一旦厂区内发生突发性事故，产生大量泄漏和消防废水时，立即启动切换装置，将雨水和污水引入事故池。

事故污水首先经装置区或罐区内的自流式收集管网重力排入各区内的初期污染雨水池。水池前设置溢流井，初期污染雨水在初期雨水池内收集，经溢流井排入潜在污染雨水系统管线，并通过开启事故池前入口阀门进入事故池，受到污染的废水由污水泵提升排入厂区污水处理设施。

事故水池容量的确定需考虑围堰容积、消防水量和初期雨水等因素，按照围堰容积和最大消防水量情况下的事故收集池容积计算，初期雨水按照一年一遇的暴雨计算得出。

③三级防控体系

第三级防控体系包括企业污水总排口之前的全厂事故废水收集池、收集管网等，将事故污染控制在企业内，同时防止事故发生时厂区总排放口的雨污水未能及时切换至厂区事故池而冲击污水处理系统。污水处理系统设置连接污水进水口的切换装置，一旦发生污染事故，进入污水处理系统前切换进入全厂事故废水收集池。

在降雨及较大事故同时发生时，利用全厂雨水管网作为事故排污管道，通过事故污水连通管上的闸门切换，将事故过程中产生的消防废水、泄漏物料及事故过程中可能受污染的雨水等导入全厂事故废水收集池，收集后的事故废水逐步排入全厂污水处理系统进行处理，确保事故废水不外排。

事故水池容积根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求（Q/SY1190）》设计。由于容积通常较大，设置为无盖水池，内设隔油池，并分为容积相等、独立运行的3格，以减少事故污水的污染，并设置回抽泵房和回抽管线，便于事故污水的后续处理。

④辅助设施建设

应确保污水处理设施运行良好，并注意与水环境风险防控体系的能力匹配，确保有能力接收事故废水。企业的地表水环境风险防范设施应做到单独供电，并配备一定的应急电源，在事故状态下，如遇大面积的停电等，能确保事故污水的及时输送。在进事故废水收集设施之前的管网上应设置在线监测、自动报警和切断系统，并纳入到企业的自动控制系统内，做到污水不外排、清净水不进事故污水收集系统。

（4）建立健全基地的水污染环境风险防控体系

在发生企业外部公共管廊泄漏、装卸与运输事故、诱发多处事故、应急池收集系统容量不足或闸阀故障等情形下，单个企业的风险防控体系无法控制事故污水时，公共应急设施的缺失可能导致区域水环境污染。针对各基地空间上分散的特点，必须建立健全基地的环境风险防控体系。

根据园区地形特点、园区污水厂的位置及对地表水域的影响，设置设计容积为30万m³的事故应急池事故应急池。充分利用园区的低洼地区设置事故水池，事故废水利用管网重力收集，并设置回抽泵房和回抽管线，与园区污水处理设施连通，便于事故污水的后续处理。污水厂设置单独的事故水池，不得利用园区事故水池存储污水厂非正常工况下的污水。

另外，园区内配套管道沿道路布置，在配水管道和中水或污水管线重叠段，加强防渗及施工管理，防止排水管道泄漏现象发生。

4.7环境风险管理
4.7.1强化企业风险源管理
为从源头上有效降低安全事故引发的环境风险事故概率，九原工业园区内涉风险源的企业须重点防控企业生产、储存和运输过程可能涉及的液氨、硫化氢、CO、甲醇、乙烯、丙烯等危险物质，并实施风险源分级管理，划分企业内部的风险管控区域，按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《危险化学品安全管理条例》等国家有关法规要求，建立健全企业的风险源管理制度，不断完善风险源管理体系。

按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等有关国家或行业标准规定，建立重大危险源安全监测监控系统。重大危险源的化工生产装置均应设有满足安全生产要求的自动化控制系统，配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。

4.7.2加强企业安全风险防范
为最大限度降低安全事故发生概率，园区企业应从选址、总图布置、贮运、生产工艺、自控设计、设备、管理等方面采取全方位的安全风险防范措施，具体措施如下：

（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施

严格执行《石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）》、《爆炸危险环境电力管理设计规范（GB50058-2014）》、《建筑设计防火规范（GB50016-2014）》等有关规定，拟建装置总平面布置、管道布置符合防范爆炸、火灾等事故要求，有完善应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。

（2）危险化学品贮运安全防范措施

企业的危险化学品储运系统设计严格按照设计规范的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。储罐区周围设置低矮围堤，围堤容积大于储罐区液体原料总储存量，以便于收集泄漏液体。储罐区围堰内设置排放雨水、污水的切换装置，平时围堰内部通往外界的阀门应处于常关状态，下雨时开启，防止围堰内雨水积聚。储罐区应保持阴凉、通风良好，远离火种、热源，储区应备有泄漏应急处理设备及合适的收容材料。设置洗眼器及自动喷淋装置和安全警示标识。

各企业物料仓库及危险废物临时储存场所内配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备和合适的收容材料，保证消防器材完好随时可用。各企业危险废物应及时处置，尽量减少在企业内部存放时间。危废临时储存场所应保证防雨、防风、防渗、防晒，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

罐区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统；参照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB50493）》在罐区设置自动报警设施，并定期对其进行校验，以确保其正常使用。

为防范运输风险，企业应执行运输资质、车辆管理、运输管理等方面的国家及地方相关规定。按照《道路危险货物运输管理规定》，必须委托取得道路危险货物运输资质的单位承担运输任务，危险货物的运输必须使用专用车辆，专用车辆技术性能应符合《营运车辆综合性能要求和检验方法（GB18565）》，按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）要求悬挂标志。

指定人员实施现场巡回检查制度，定期检修设备，及时更换阀门或垫片及腐蚀严重的附件，排除事故隐患，防止跑冒滴漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按《化工企业安全管理制度》中的要求进行。

（3）工艺技术设计安全防范措施

生产设施按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统。对危险物料的安全控制是防火防爆最有效的措施之一。工艺和管道设计从原料煤的输入加工、直至产品的输出，所有可燃物料始终密闭在各类设备和管道中。各个连接处采用可靠的密封措施。

在工艺设计中，选取先进合理、安全可靠的工艺流程，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。采用可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统，防止工艺参数超过设计安全值引发的火灾爆炸事故，确保生产装置的正常运行。具有火灾爆炸危险的生产设备和管道均设计安全阀、爆破板等防爆泄压系统，对于输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间设置阻火器、水封等阻火设施。及时清理作业场所的杂物、易燃物等。

装置泄压或开停工吹扫排出的可燃气体，均送入火炬系统。事故时的排放管道和阀门的设置，按各种工况如工艺工况，停电工况，停水工况，火灾工况，可能的误操作工况，冷介质热膨胀工况等全面考虑，设置安全泄放、阻火设施、防毒面具和防毒口罩。事故时的排放系统上的阀门安装在操作方便处，并铅封或加显著颜色区别。

对于可能产生粉尘爆炸的粉煤输送系统，采取严格密闭措施，防止粉煤泄漏；粉煤输送系统采取惰性化措施，控制氧含量小于8%；设备和管道设计不留死角，不堆积煤粉。装置内设置负压清扫系统并设有氮气消防设施。惰性气体保护，具有火灾爆炸危险的工艺、储槽和管道，根据介质特点，选用氮气、二氧化碳等介质置换及保护系统。

（4）自动控制设计安全防范措施

园区企业应按规范设置可燃气体、有毒气体检测报警系统和在线分析系统，防范风险事故的发生。企业根据各自工艺装置的生产规模、流程特点、产品质量、工艺操作要求，并参考国内外类似装置的自动化水平，确定所有生产装置、公用工程（含热电站）及辅助生产设施实施中央控制室集中监控；操作相对独立的生产装置或公用工程（如空分装置和热电站）实施装置控制室集中监控；辅助生产设施实施岗位集中监控的设计原则，使企业的自动化水平达到国内外同类型装置的先进水平。

（5）设备安全防范措施

为了保证装置、设备的本质安全，在设计、材料、制造各方面遵循装置中部分设备在操作时承受疲劳载荷原则，在设备的设计、制造、检验及验收方面按照分析设计的要求进行的原则。压力容器设计及制造符合《压力容器设计规范》及其它有关的工业标准规范。严格划分爆炸危险区域、腐蚀区域划分，制定气防应急预案，严格管理危险区域，按规范设计防爆、防腐措施。

（6）消防设施

企业厂区内应设置有消防水系统（包括室外消火栓、室内消火栓、消防水炮、自动喷水灭火系统）、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾探测/报警系统、气体灭火系统、灭火器（包括干粉灭火器和二氧化碳灭火器）等消防设施。消防给水系统划分为稳高压消防给水系统和低压消防给水系统，稳高压消防给水系统主要供给厂区生产装置区，低压消防给水系统供给辅助生产设施、公用工程、厂前区等。

（7）加强企业安全生产管理

以安全生产标准化为抓手，进一步推动企业健全安全管理机构，完善和严格执行规章制度，加大安全投入，完善安全生产条件，加强特殊作业安全管控，严格执行变更管理制度，加强班组建设和作业人员培训教育，细化企业安全管理工作，提高安全管理水平。园区内化工企业应按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）的要求，全面加强化工企业安全管理，逐步提高化工生产过程安全管理水平，逐步推行化工生产装置定期（每3至5年一次）开展危险与可操作性分析（HAZOP）工作。

4.7.3建区域环境风险联防联控机制
（1）加强黄河流域环境风险联防联控

在跨黄河流域的突发环境事件应急联动机制下，预防事故风险对黄河干流及支流的影响，建立联合监测、预警，综合调控各区域的应急救援和应急设施，协同处置影响水质安全、生态安全的跨界突发环境事件，必要时关闭下游坝的闸门，采取拦截、导流、降污等有效措施应急治理污染，防止污染带进一步扩散。

（2）强化应急预案的区域衔接

九原区环境风险应急预案应与相关部门以及企业、九原工业园区环境风险应急预案相衔接，包括与《包头市突发环境事件应急预案》、《包头市安全生产事故灾难应急预案（修订）》相衔接。水环境风险应急专项预案还应与黄河流域环境风险应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，促进区域水环境风险的联防联控。

4.7.4强化危险品运输管理
危险化学品物料的运输应符合《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》有关危险化学品运输的规定。危险废物运输根据《中华人民共和国固体废物污染环境》、《危险废物转移联单管理办法》要求执行危险废物转移联单制度，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

槽车输送液体时，要经常监视压力表的读数，严禁超过压力规定值，当压力表读数有异常升高时，槽车应开到人稀、空旷处，打开放空阀，排气泄压。槽车在连接充灌输液管前，必须处于制动状态，防止移动，在斜坡处应设置防滑快，槽车充灌结束后应及时离开，如果充灌工作中断时间过长（过夜或假日中断），应解脱输液管连接。运输车辆上应配备必要的消防器材、堵漏器材及合适的收容材料，以便事故发生时可及时采取措施。

4.7.5
加强地下水环境风险防范措施
加强源头控制、防止渗漏，强化过程监管、加强污染监测及事故应急处理。一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染状况，采取有效补救措施。在岩土工程勘探过程中，应严格遵守相关规定，对勘探孔进行封孔处理，避免形成人为污染通道。

5.组织指挥体系与职责
5.1组织体系

包头市九原区突发水环境事件处置应急组织体系由应急领导机构及其办公室、应急工作组、有关专业指挥机构、专家咨询机构、区（旗、县）人民政府突发环境事件应急领导机构组成。

5.2应急领导机构和职责

5.2.1九原区水污染事故处置应急指挥部及职责
区人民政府成立区突发环境事件专项应急指挥部，由分管副区长任总指挥，九原区生态环境分局局长、事故地区主要领导任副总指挥。特殊情况下区长任总指挥，分管副区长任副总指挥。成员由区人民政府办公室、区委宣传部、区发改委、区生态环境分局、区公安分局、区卫健委、区工科局、区民政局、区财政局、区住建局、区水务局、区农牧局、区林草分局、区市场监督管理局、区商务局、区应急管理局、区纪委监察委、区消防大队、区交警大队、区供电分局等单位主管负责人组成。
九原区突发水环境事件处置应急指挥部主要职责：分析、研究突发环境事件防范与应急处置工作重大决策及重要决策事项；统一指挥、协调较大突发环境事件调查、应急救援和处置工作，负责重大、特别重大突发环境事件的先期处置，必要时请求上级生态环境厅门给予支持和指导；指导、协调各地区政府、有关部门单位做好一般突发环境事件应急救援处置工作；审议批准突发环境事件应急指挥部办公室提请审议的重要事宜；对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的突发环境事件或预警信息，加强监测预警，组织专家会商研判，按有关规定做好信息报告、发布和应急响应，必要时提升响应级别；负责九原区水污染事故处置应急指挥部所属应急救援队伍、应急物资的建设管理及应急管理宣教培训等工作；根据突发环境事件实际情况和发展趋势，决定启动、终止应急响应，负责组建现场指挥部；协调解决事件现场及外围应急处置所需的人员、物资、器材装备和救援资金；承担九原区应急办交办的其他任务。

包头市九原区突发水环境事件处置应急指挥部设立相应工作组，各工作组组成及职责分工如下：

综合协调组：由区生态环境分局牵头，由现场指挥部抽调有关部门工作人员组成。主要职责：负责综合协调、督导检查、公文运转、会议组织、会议纪要、信息简报、综合文字，资料收集归档，抢险救援证件印制发放，与上级工作组协调联络等工作。

污染处置组：由九原区消防大队牵头,由苏木镇办事处政府、区生态环境分局、区应急管理局、区住建局、区水务局、区农牧局、区林草分局等单位以及责任单位、社会救援队伍等参加。
主要职责：迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序；组织采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染；明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所；收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析；协调军队、武警有关力量参与应急处置。

应急监测组: 由区生态环境分局牵头，区住建局、区水务局、区农牧局等参加。
主要职责：根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，做好水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据；协调军队力量参与应急监测。

事件调查组: 由区生态环境分局牵头,由事发地苏木镇办事处政府、区公安分局、区应急管理局、区纪委监察委、区农牧局、区林草分局、区住建局、区市场监督管理局等单位组成。

主要职责：负责深入调查事件发生原因，作出调查结论，评估事件影响，提出事件防范意见；负责追究造成突发环境事件责任单位和责任人的行政责任；调查处理应急处置工作中有关违规违纪等行为。

医学救援组:由区卫健委牵头，事发地苏木镇办事处政府、区水务局、区市场监督管理局参与。主要职责：组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；提出保护公众健康的措施建议；禁止受污染食品和饮用水的流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。

应急保障组: 由事发地苏木镇办事处政府牵头，区发改委、区工科局、区公安分局、区民政局、区财政局、区生态环境分局、区住建局、区水务局、区商务局等参加。
主要职责：指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；开展应急测绘。

新闻宣传组: 由区委宣传部牵头，区工科局、区生态环境分局等参加。
主要职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析国内外舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；通过多种方式，通俗、权威、全面、前瞻地做好相关知识普及；及时澄清不实信息，回应社会关切。

社会稳定组: 由区公安分局牵头，区工科局、区商务局等参加。
主要职责：加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、地方人民政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为。

专家组:九原区突发水环境事件处置应急指挥部办公室根据事故类别和部门应急救援职责，组织成立突发水环境事件专家组。主要职责：参与突发水环境事件应急工作；指导突发环境事件应急处置工作；负责为应急决策提供技术咨询和建议。

工作组设置、组成和职责可根据工作需要作适当调整。

2.2.2 九原区水污染事故处置应急指挥部办公室及职责

九原区突发环境事件专项应急指挥部办公室设在区生态环境分局，办公室主任由区生态环境分局局长担任。

突发水环境事件处置应急指挥部办公室主要职责为：负责组织落实本指挥部决定及工作部署；组织、协调成员单位按照预案和职责开展应急处置工作；负责突发环境事件应急预案的编制、修订、演练与评估，组织开展全区突发环境事件应急培训，指导和督查各苏木镇办事处环境应急体系建设工作及应急准备工作和环境应急预案的编制和实施；做好突发环境事件应急值守、监测预警、信息收集和分析统计等工作，及时核实与研判信息，依法依规做好信息报告；负责组织突发环境事件的信息发布和舆情引导工作；负责本预案专家组的日常管理和联系工作；配合各有关部门单位做好一般突发环境事件的应对处置工作；完成区突发水环境事件处置应急指挥部交办的其他任务。

5.2.3 区突发水环境事件处置应急指挥部成员单位及职责

区突发水环境事件处置应急指挥部成员单位作为突发水环境事件应急处置工作的参与单位和协作部门，在区政府和区应急指挥机构的统一领导下开展应急抢险工作，突发水环境事件发生时，各成员单位要按照各自职责开展应急抢险工作。各成员单位具体职责见附件1。
5.3现场应急救援指挥部分工及职责

设立九原区突发水环境事件现场应急救援指挥部，现场应急救援指挥工作以属地为主，事发地区人民政府（九原工业园区管委会）成立现场应急救援指挥部，参与现场处置的有关单位和人员要服从现场指挥部的统一指挥。现场应急救援指挥部负责指挥所有参与应急救援的队伍和人员，及时向区政府报告事故灾难事态发展及救援情况，同时抄送水污染事故处置应急指挥部办公室。涉及多个领域、跨苏木镇办事处（九原工业园区管委会）行政区域或影响特别重大的突发环境事件，根据需要成立区级突发水环境事件现场应急救援指挥部，负责应急救援协调指挥工作。
6.监测预警和信息报告

6.1预防

建立环境风险评估机制和环境隐患排查机制，强化企业环境风险监管，严格控制高环境风险项目，优化区域产业布局；开展环境风险源调查，建立环境风险源数据库；严格监督管理饮用水源地一、二级保护区及准保区内的各种排污活动，治理可能导致保护区内水体污染的排污行为。加强重点流域、饮用水源地、自然保护区等环境敏感区周边企业风险源和交通运输的监管，划定防护范围，在环境敏感区域设立地理界标和警示标志，减少突发环境污染事故的损失和影响；存在环境风险隐患企业负责对环境风险隐患进行排查和治理，健全并落实风险防控措施；建立部门应急联动工作机制，加强部门之间信息交流和沟通，实现部门信息交流制度化、规范化和长态化。积极协调昆区、青山区、东河区、高新区等区建立区级环境应急联动机制，有效应对跨界污染。

6.2监测与风险分析

各级生态环境主管部门及其他有关部门要加强日常环境监测，并对可能导致突发水环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。应急管理、公安、住建、水务、农业、卫健等有关部门按照职责分工，应当及时将可能导致突发水环境事件的信息通报同级生态环境主管部门。

企业事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，要立即报告当地生态环境主管部门。
6.3预测

区突发水环境事件处置应急指挥部有关成员单位根据突发水环境事件发生案例、专业监测数据收集等，对可能发生的突发水环境事件进行预测分析；对于外地发生的突发水环境事件按照“高度敏感、注重关联”的原则及时进行分析，根据预测情况研究制订具体防控措施，按照职责及早做好预防与应对处置准备工作。
6.4 预警

6.4.1 预警分级和确定

按照突发水环境事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，预警级别由高到低划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）4个级别，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可升级、降级。九原区人民政府应当根据收集到的信息对突发环境事件进行预判，启动相应预警。

红色和橙色预警，由区政府提出意见报市人民政府确定。黄色预警由市政府应急办根据事发地区政府、突发水环境事件处置应急指挥部办公室上报的信息进行综合评估，由市政府确定。蓝色预警由事发地区政府、九园工业园区管委会应急管理办公室进行综合评估，初步判断突发环境事件的类型，由旗县区政府、九园工业园区管委会确定。特殊情况下，市政府可确定一般突发水环境事件。

红色预警级别：因污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通事故等原因可能引发特别重大突发环境事件时；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成重大人员伤亡的；根据实际情况和监测信息，经市突发水环境事件处置应急指挥部办公室会商研判，认为可能发生特别重大突发水环境事件时。

橙色预警级别：因污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通事故等原因可能引发重大突发水环境事件时；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成更多人员伤亡时；其他地市发生的突发水环境事件可能造成我市大部分区域受到影响时；根据实际情况和监测信息，经市突发水环境事件处置应急指挥部办公室会商研判，认为可能发生重大突发水环境事件时。

黄色预警级别：因污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通事故等原因可能引发较大突发环境事件时；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成较多人员伤亡时；其他地市发生的突发环境事件可能造成我市毗邻区（市）大面积受到影响时；根据实际情况和监测信息，经市水污染事故处置应急指挥部办公室会商研判，认为可能发生较大突发水环境事件时。

蓝色预警级别:因污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通事故等原因可能引发一般突发环境事件时；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成人员伤亡时；其他地市发生的突发环境事件可能造成我市毗邻区（市）局部受到影响时；根据实际情况和监测信息，经区政府、区应急管理办公室会商研判，认为可能发生一般突发水环境事件时。

涉外突发环境事件直接由国务院发布预警。当环境质量超过国家和地方标准，发生严重环境污染时，事发地人民政府应当组织相关部门密切监测污染状况，及时启动预警系统。

6.4.2预警发布

区突发水环境事件处置应急指挥部研判可能发生突发环境事件时，应当及时向本级人民政府提出预警信息发布建议，同时通报同级相关部门和单位。由经授权的相关部门及时对预警信息向公众发布，并通报可能影响到的相关地区。上级生态环境主管部门要将监测到的可能导致突发环境事件的有关信息，及时通报可能受影响地区的下一级生态环境主管部门。

蓝色预警信息的发布，由九原区政府应急办审核后，报九原区政府作出决定；橙色和红色预警信息的发布由自治区人民政府或国务院有关部门发布，市政府按照相关指令，及时进行工作部署，组织实施。
发布内容：基本情况、事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响的范围、可能污染的后果、警示事项、应采取的措施、发布机关、发布时间等。

发布方式：通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式，及时向社会发布预警信息。

6.4.3预警响应

Ⅳ级应急响应行动由九原区政府负责启动本级应急预案，并采取以下响应措施：落实24小时带、值班制度，加强信息监控、收集和监测；组织对重点防控区域、环境风险隐患单位的应对措施准备工作等检查、督导，责令有关单位整改落实问题；及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。必要时市政府派出工作组到事发地区，参与制定方案，并对方案的实施进行指导监督。跨区旗县行政区域的，由市政府启动预案，由市突发水环境事件处置应急指挥部全权负责指挥，必要时，由市政府直接指挥。
Ⅲ级应急响应行动由市突发水环境事件处置应急指挥部、事发地区政府在采取蓝色预警响应措施的基础上，针对即将发生的突发环境事件的特点和可能造成的危害，采取以下一项或多项措施:市突发水环境事件处置应急指挥部有关应急队伍赶赴事发现场，调查核实有关情况；组织有关部门和机构、专业技术人员、有关专家，及时对突发环境事件进行分析评估，预测影响范围、强度以及可能发生的突发环境事件的级别；市突发水环境事件处置应急指挥部办公室通知环境应急救援队伍、相关人员进入待命状态，做好应急处置准备；调集、准备应急处置所需物资、工具、设备设施。
Ⅱ级应急响应行动由自治区政府或自治区生态环境厅应急办公室组织实施。在采取黄色预警响应措施的基础上，采取以下一项或多项措施:市突发水环境事件处置应急指挥相关成员单位的应急救援队伍、相关人员赶赴事发现场，采取必要的控制措施；加强对重点环境敏感点的安全保卫、监控；转移、疏散或撤离易受突发环境事件危害的人员并予以妥善安置、转移重要财产；采取必要措施防范次生事件，确保供水、排水、供电、交通等公共基础设施的安全和正常运行，并及时向自治区政府及自治区生态环境厅应急办公室、自治区有关部门报告救援工作进展情况。
Ⅰ级应急响应行动由国务院生态环境厅应急办公室或国务院有关部门组织实施。在采取橙色预警响应措施的基础上，关闭或者限制使用易受到突发环境事件危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动，并及时向自治区政府及自治区生态环境厅应急办公室、自治区有关部门报告救援工作进展情况。
6.4.4预警行动

预警信息发布后，九原区人民政府及其有关部门视情采取以下措施：

一、分析研判。
组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度，并通报事发地人民政府。

二、防范处置。
迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，并利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施。

三、应急准备。
提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致突发环境事件发生的相关企业事业单位和其他生产经营者加强环境监管。

四、舆论引导。
及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。

6.4.5预警变更解除

预警信息发布部门（单位）要密切关注事件进展情况，根据事态的发展，按照有关规定适时调整、发布预警级别，并将预警信息向可能受到危害的毗邻或者相关地区生态环境厅门通报。有事实证明不可能发生突发环境事件或者风险已经解除的，发布预警的部门（单位）应立即宣布解除或者终止预警。

6.5信息报告与通报

6.5.1信息报告

突发水环境事件发生后，事件责任单位应立即向九原区生态环境分局和相关部门报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。九原区生态环境分局接到突发水环境事件信息报告或监测到相关信息后，应当立即进行核实，对突发水环境事件的性质和类别作出初步认定，应立即向九原区人民政府报告，并报告市生态环境局；同时通过互联网信息监测、环境污染举报热线等多种渠道，加强对突发水环境事件的信息收集，及时掌握突发环境事件发生情况。
事发地苏木镇办事处（九原工业园区管委会）、九原区生态环境分局在接到突发水环境事件信息报告或监测到相关信息后，应当立即进行核实，核实后按照《九原区突发公共事件信息报告制度》规定应在1小时内向九原区政府应急办报告，书面报告最晚不得超过突发环境事件发生后1小时30分。同时，突发水环境事件处置应急指挥部办公室或九原区环保分局应按照生态环境厅《突发环境事件信息报告办法》规定，根据突发环境事件级别经区政府同意后，在规定时间内向市生态环境局、自治区生态环境厅和生态环境厅报告。对初步认定为一般（Ⅳ级）或者较大（Ⅲ级）突发环境事件的，应当在四小时内向自治区生态环境厅报告。对初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（I级）突发环境事件的，应当在两小时内向自治区生态环境厅报告，同时上报生态环境部。
6.5.2信息通报

因安全生产事故和交通事故等原因引发突发水环境事件，应急管理、交通等部门应及时通报同级生态环境厅门。突发水环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，事发地人民政府或生态环境主管部门应当及时通报相邻行政区域同级人民政府或生态环境主管部门。
6.5.3信息报告内容与方式

突发水环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

一、报告内容

初报应当报告的主要内容包括：突发水环境事件发生的时间、地点、信息来源、事件起因和性质、类型、基本过程、主要污染情况、监测数据、人员受害情况，饮用水水源地等环境敏感点受影响情况，事件发展趋势、处置情况，拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发水环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上报告有关确切数据及对初报情况的补充和修正，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发水环境事件的潜在危害或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

二、报告方式

突发水环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补报书面报告，突发环境事件接报电话12369。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供监测报告以及相关地图、图片、影像等资料。

7．应急响应

7.1先期处置

突发水环境事件发生后，事发地苏木镇办事处（九原工业园区管委会）应当立即采取先期处置措施，控制事态发展，并及时向区政府报告，同时启动《突发水环境事件应急预案》。
事件责任单位在区政府及相关部门到达现场前为先期处置主体单位，应根据本单位环境应急预案或应急响应措施采取以下处置措施：立即通知危险区域及周边无关人员撤离、疏散，及时通知可能受影响的单位或个人采取必要的防护措施，安排人员维护现场及周边秩序；调集单位的应急救援队伍和应急物资迅速采取堵漏、围堵、覆盖等措施优先控制污染源，尽可能控制和缩小已排出污染物的扩散、蔓延范围，把突发环境事件危害降低到最小程度，向区人民政府和区突发环境水污染事故处置应急指挥部办公室及时报告事件准确信息，并随时续报救援进展情况，超出本单位处置能力应及时向区人民政府请求支援；适时开展事件原因调查。
区政府接到报告后，立即启动本级应急响应，按照《突发水环境事件应急预案》规定组织成员单位成立突发水环境事件处置应急指挥部对事故现场进行指挥协调处置，并采取以下处置措施：核实突发环境事件准确信息及现场处置的相关情况，初步判定事件级别，向市突发水环境事件处置应急指挥部办公室和市政府应急办公室报告；组织相关专业部门和专家对事态发展趋势进行研判，研究制定处置方案；视情组织疏散撤离受到污染威胁的人员；组织有关部门单位采取有效措施减轻污染危害；成立现场指挥部，根据现场实际，采取其他一切必要的科学措施进行现场处置，根据现场处置需求，立即调度物资和社会资源，指挥和派遣相关部门专业应急队伍赶赴现场，果断控制污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生；组织控制危险源，划定警戒区，实施交通管制；实施社会信息发布及舆情管理工作；做好疏散人群的临时安置工作，提供应急后勤保障等。

7.2分级响应

一般突发水环境事件：由事发地旗县区政府、九园工业园区管委会启动本级应急预案，并全权负责处置整个事件。必要时，市突发水环境事件处置应急指挥部派出工作组到场，参与制定方案，并对方案的实施进行指导、监督。涉及跨旗县区行政区域的，市政府启动《包头市突发水环境事件应急预案》，由水污染事故处置应急指挥部全权指挥；必要时，由市政府直接指挥。

较大突发水环境事件：由事发地旗县区政府、九园工业园区管委会首先启动本级应急预案；市政府核实后，启动《包头市突发水环境事件应急预案》，由突发水环境事件处置应急指挥部负责全权指挥；必要时，由市政府直接指挥。

重大突发水环境事件、特别重大突发水环境事件：自治区政府启动《突发环境事件应急预案》，包头市政府和事发地旗县区政府同时启动《突发环境事件应急预案》，自治区人民政府负责指挥现场处置，市、区两级政府积极组织开展突发环境事件抢险工作，及时、有效地进行应急处置，控制事态。

发生涉外突发环境事件时，市政府外事办公室等相关部门应根据应急处置工作的需要和职责分工，派人参与现场指挥部工作，负责承办相关事项。

7.3指挥与协调

7.3.1一般突发水环境事件（Ⅳ级）

区政府分管领导、有关部门单位应立即赶赴现场指挥协调处置。对于一般突发水环境事件中的敏感事件、具有次生或衍生危害性的事件，区政府分管领导、有关部门单位赶赴现场指挥协调处置。市突发水环境事件处置应急指挥部副总指挥、有关成员单位主要领导或分管领导应根据需要赶赴现场或到市突发水环境事件处置应急指挥部进行协调处置。
7.3.2较大突发水环境事件（Ⅲ级）

区政府主要领导、区突发水环境事件处置应急指挥部总指挥、有关成员单位主要领导或分管领导应立即赶赴现场指挥协调处置。对于较大突发水环境事件中的敏感事件、具有次生或衍生危害性的事件、人员伤亡和财产损失较多的事件等，市政府主要领导、市突发水环境事件处置应急指挥部总指挥、有关成员单位主要领导应赶赴现场或到市突发水环境事件处置应急指挥部指挥协调处置。
7.3.3重大突发水环境事件（Ⅱ级）

区政府主要领导、市突发水环境事件处置应急指挥部总指挥、有关成员单位主要领导赶赴现场指挥协调处置。市政府主要领导赶赴现场或到市应急指挥中心先期指挥协调处置。
7.3.4特别重大突发水环境事件（Ⅰ级）

市委、市政府主要领导赶赴现场先期指挥协调处置。涉及我市两个或两个以上旗县区行政区域突发事件处置的，由突发水环境事件处置应急指挥部指挥协调处置。自治区政府、国家成立应急指挥部或派出工作组后，在其统一指挥协调下进行处置。
7.4响应措施

突发水环境事件发生后，九原区人民政府及其相关部门和单位根据工作需要，组织采取以下措施。
7.4.1现场污染处置

涉事企业事业单位或其他生产经营者要立即采取关闭、停产、封堵、围挡、喷淋、转移等措施，切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散。做好有毒有害物质和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置工作。当涉事企业事业单位或其他生产经营者不明时，由事发地生态环境局组织对污染来源开展调查，查明涉事单位，确定污染物种类和污染范围，切断污染源。

事发地苏木镇办事处（九原工业园区管委会）应组织制订综合治污方案，采用监测和模拟等手段追踪污染气体扩散途径和范围；采取拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大；采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、临时改造污染处置工艺或临时建设污染处置工程等方法处置污染物。必要时，要求其他排污单位停产、限产、限排，减轻环境污染负荷。

涉及重大和特别重大突发水环境事件的现场污染处置工作，由市政府负责应对。

7.4.2转移安置人员

根据突发水环境事件影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要医疗条件。

7.4.3医学救援

迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转移到有条件的医疗机构加强救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。视情增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。做好受影响人员的心理援助。

7.4.4应急监测

加强大气、水体、土壤等应急监测工作，根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法，确定监测的布点和频次，调配应急监测设备、车辆，及时准确监测，为突发环境事件应急决策提供依据。

7.4.5市场监管和调控

密切关注受事件影响地区市场供应情况及公众反应，加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控。禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成的集体中毒等。

7.4.6信息发布和舆论引导

通过政府授权发布、发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、互联网等多种途径，主动、及时、准确、客观向社会发布突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。信息发布内容包括事件原因、污染程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。一般突发环境事件信息由区政府负责发布，较大及较大以上突发水环境事件信息发布由市政府负责。
7.4.7维护社会稳定

加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、地方政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。
7.4.8国际通报和援助

如需向国际社会通报或请求国际援助时，由国家相关部委提出需要通报或请求援助的国家（地区）和国际组织、事项内容、时机等，按照有关规定由指定机构向国际社会发出通报或呼吁信息。

7.5扩大响应

当突发水环境事件事态难以控制或有扩大、发展趋势，预计凭现有的应急资源和人力难以实施有效处置时，区政府全权进行处置的，由区政府申请市政府提高突发水环境事件级别，启动《包头市突发环境事件应急预案》。
当涉及本区部分地区或涉及本区全部行政区域的突发水环境事件，对公众生命、健康和财产安全或公共安全、生态环境安全构成重大影响，采取常态下的措施不能有效控制和消除其严重危害时，需要宣布我区部分地区和全区进入紧急状态的，由区人民政府提请市人民政府报自治区人民政府申请进入紧急状态。

事态进一步扩大，或者突发环境事件已经波及到我区较大范围，直接或间接造成巨大灾害，由区突发水环境事件处置应急指挥部提出建议，报经市主要领导同意，向包头军分区、武警包头支队或自治区、国家有关方面请求支援。
7.6安全防护

现场处置人员应根据突发水环境事件的类型特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施。对事发地周边实施安全警戒、交通管制，严格执行应急人员出入事发现场的程序。

7.7应急联动

九原区突发水环境事件处置应急指挥部与周边地市政府业务主管部门建立应急联动机制，明确信息共享、队伍及资源调动程序等工作。健全与属地中央、自治区、市大型企业应急联动机制，明确值守应急通信联络方式、信息报送要求、队伍物资调动程序等，确保突发环境事件发生后能够快速、有序、协同应对。
7.8响应终止

当事件条件已经排除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，由启动响应的人民政府终止应急响应。应急响应终止后，相关类别环境事件专业应急指挥机构应根据区人民政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续，转入常态管理为止。
一般突发环境事件应急处置工作终止，由区政府决定实施；较大突发环境事件应急处置工作终止，由市水污染事故处置应急指挥部决定实施；由上级政府负责处置的特别重大和重大突发环境事件应急处置工作结束，经上级政府相关应急管理机构决定实施。
8.后期工作

8.1损害评估

突发水环境事件应急响应终止后，要及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。

一般突发水环境事件损害评估由区政府组织实施；较大以上突发水环境事件由市突发水环境事件处置应急指挥部组织有关部门及专家，会同区政府组织实施。

评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。
8.2事件调查

突发水环境事件发生后，根据有关规定，由九原区生态环境分局牵头，可会同监察机关及相关部门，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。如有特殊规定的，由上级政府部门组织实施的，按照相关规定执行。

8.3善后处置

事件应急工作终止后，事发地人民政府要积极稳妥、深入细致地做好善后工作，及时组织制订补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施。

9.应急保障

9.1队伍保障

各级环境应急监测队伍、公安消防部队、大型国有骨干企业应急救援队伍及其他相关方面应急救援队伍等力量，要积极参加突发环境事件应急监测、应急处置与救援、调查处理等工作任务。发挥环境应急专家组作用，为重特大突发环境事件应急处置方案制订、污染损害评估和调查处理工作提供决策建议。
9.2物资与资金保障

区政府及其有关部门和单位按照职责分工，组织做好环境应急救援物资紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援突发环境事件应急处置和环境恢复治理工作的需要。要加强应急物资储备，鼓励支持社会化应急物资储备，保障应急物资、生活必需品的生产和供给。各地区生态环境局要加强对当地环境应急物资储备信息的动态管理，区生态环境分局要做好全市环境应急物资储备信息的动态管理。

突发水环境事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。区人民政府对突发水环境事件应急处置工作提供资金保障。

9.3通信、交通与运输保障

区政府及其通信主管部门要建立健全突发环境事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。交通运输部门要健全公路、铁路、航空紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安部门要加强应急交通管理，保障运送伤病员、应急救援人员、物资、装备、器材车辆的优先通行。

9.4技术保障

支持突发环境事件应急处置和监测先进技术、装备的研发。依托包头市环境监管调度指挥平台，实现信息综合集成、分析处理、污染损害评估的智能化和数字化。
10.宣传与演练

10.1宣传培训

政府有关部门应利用新闻媒体、网站、报刊、举办专题培训班等多种形式，广泛开展突发水环境事件应急知识的宣传、培训和教育活动。

《九原区突发水环境事件应急预案》发布后，各成员单位要组织应急人员对预案进行解读培训，使其熟悉部门应急职责、响应程序和处置措施，切实提高应急联动处置能力。
10.2演练

区突发水环境事件各成员单位、重点环境危险源单位应结合实际，按照应急预案及相关水污染事故处置预案，每年至少组织一次突发环境事件应急演练。通过联合演练加强各部门之间的协同能力，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。
11.奖励与责任追究

对在突发环境事件处置过程中做出突出贡献的单位和个人，要根据有关规定给予奖励。
区突发水环境事件处置应急指挥部负责对本预案执行情况进行检查，督促有关部门和单位对存在的问题进行整改。对应急处置工作推诿扯皮、不作为，突发事件信息报告中迟报、漏报、谎报、瞒报，现场处置中失职、渎职，信息发布不力，以及应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或不当履行法定职责的，由有关部门依法追究责任，涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理。

12.预案管理

12.1预案制订

本预案由九原区突发水环境事件处置应急指挥部办公室负责制订、管理、解释，并具体组织实施。
12.2预案修订

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，由九原区水污染事故处置应急指挥部办公室及时修订和完善本预案，并对指挥部成员单位名单及联系方式进行动态更新。

附件：1．包头市九原区突发水环境事件应急救援指挥部各有关成员单位主要职责

2．包头市九原区突发水环境事件应急处置流程图

3．包头市九原区突发水环境事件应急救援指挥部指挥网络图

附件1.突发水环境事件应急救援单位主要职责
包头市九原区突发水环境事件应急救援指挥部

各有关成员单位主要职责

区政府办公室：按照区突发水环境事件处置应急指挥部启动的《包头市九原区突发水环境事件应急预案》，立即组织协调各成员单位开展应急抢险工作，负责水污染事故处置应急指挥部的办公事宜，负责抢险救援现场指挥部各项命令的上传下达；建立指挥部临时办公场所，协调各类办公急需设备，确保指挥部各项工作的正常开展；迅速联络指挥部各成员单位及相关人员，做好各项应急救援准备工作；及时收集、整理事故现场应急救援情况，并向指挥部随时报告；综合协调、处理抢险救援现场各部门、各职能工作组的关系；负责与国家有关部门及新闻单位联络，组织新闻报道和组织召开新闻发布会。

区委宣传部：负责组织突发水环境事件的应急新闻报道、舆论引导工作。

区生态环境分局：承担市突发水环境事件处置应急指挥部办公室日常工作；负责较大以上突发环境事件应急处置的综合协调；组织开展环境应急监测，及时向指挥部汇报环境污染状况、危险程度和危害范围；组织专家制定方案，提出控制和消除污染的意见建议；指导监督污染物收集、处理，以及受污染和被破坏生态环境的恢复工作；组织或配合较大以上突发环境事件的调查处理。

区公安分局：负责组织、协调、指挥全市特大交通和火灾事故的应急救援工作；负责突发环境事件中事故现场的保护、治安维护，协助有关部门开展调查取证和对涉嫌犯罪案件的侦查；根据事件影响范围对现场及周边道路实施交通管制、设立警戒区域，协助地方政府疏散居民；认定死亡人员身份。

区发改委：负责建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨、紧急配送体系；负责对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新；负责全区重要商品和服务等价格监测工作，及时掌握市场价格变动情况；负责全区应急物资储运设施建设项目管理；负责涉及突发环境事件应急基础设施建设项目的审批。

区应急管理局：参与因生产安全事故次生的突发环境事件的应急处置救援、事件责任调查和事件评估工作。

区卫健委：组织、协调、参与中毒及各类特大事故的抢险救援工作；负责事故现场受伤人员的抢救工作，协调、联系、安排、组织急救车辆和医务人员；研究分析各类突发环境事件伤亡特点，制订突发环境事件医疗抢救方案；根据需要及时派出医疗急救队伍，对事故发生地进行医疗救护增援；组织协调各种医疗救护设施和器械，及时调集抢救伤员所需的各种药品；负责事故现场的卫生防疫工作；及时向指挥部汇报人员伤亡、抢救、防疫等情况。

区水务局：负责协调城市公共供水应急处置工作，负责突发环境事件后所辖城市公共供水的安全保障；负责组织制定受污染水体处置实施方案，提供应急处置工作相关资料；负责突发环境事件后饮用水源的安全保障，保障饮用水供应。

区市场监督管理局：负责突发环境事件后食品的安全保障及供应；负责食品生产加工、流通环节的安全。

区住建局：负责协调道路运输企业做好应急救援运输保障；负责所辖路段事故车辆救援处置和配合生态环境局完成事件责任调查；负责突发环境事件现场公路的抢修保通工作；按指挥部要求建立管辖路桥应急救援“绿色通道”。

区农牧局：负责指导城市重点危险企业周边市政公用设施建设和应急管理工作；负责指导临时避难所现场指挥部建设工作。负责组织开展突发环境事件中农业环境污染的调查与评估；负责协调突发环境事件应急处置现场农业生产物资的疏散和转移，做好农业生产恢复工作。负责渔业生态环境监测及损失评估；组织协调渔业船舶、渔民参加流域污染清除行动，组织实施受污染流域生态环境的恢复。

区林草分局：负责涉及陆生野生动物资源、野生植物资源、湿地资源、林业自然保护区和林业生态保护工作。

区消防大队：负责组织对火灾、爆炸以及危险化学品泄漏事故现场的抢险救援，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和污染蔓延，实施救援后的洗消工作。

区工科局：组织协调各电信运营企业做好通信保障应急工作，确保突发环境事件应急处置现场的通信网络畅通。

区民政局：负责因突发环境事件影响而进行的紧急转移安置居民及灾民的临时基本生活救助。

区财政局：负责保障市级突发环境事件应急能力建设经费及市级应对突发环境事件所需装备、器材等物资经费，并做好经费使用的监督检查工作。

区供电分局：负责恢复被损坏的供电设施，确保抢险救援工作的顺利开展；负责提供抢险救援临时供电等有关设施服务。
区自然资源分局：为较大事故发生现场及周边地区提供地质等资料，为事故现场救援提供相关信息服务。
区商务局：负责生活必需品市场监测工作、肉菜等重要商品的应急储备工作和突发公共事件生活必需品市场供应应急保障工作。

区总工会：配合做好重大以上突发环境事件发生单位员工思想工作；参与伤亡人员家属安抚及善后工作；参与指挥和协调重大以上突发环境事件的抢险工作；参与事故调查。

区纪委监察委：负责较大以上突发环境事件的责任追究。
事发地苏木镇办事处区政府：负责组织本辖区突发环境事件的污染控制、应急救援、人员疏散、物资供应、资金保障、善后处理等工作；全权应对处置一般突发环境事件；对较大以上突发环境事件开展先期处置，与市水污染事故处置应急指挥部各成员单位共同应对处置。

环境风险企业：承担环境安全主体责任。负责制定本单位突发环境事件应急预案；组建本单位环境应急救援队伍，储备环境应急物资；突发环境事件发生后，及时向生态环境厅门报告事件情况，组织开展先期应急处置，及时采取措施控制污染扩散，降低环境污染危害。

其它企业、行业主管部门：按职责配合应急救援指挥部做好应急救援工作；完成应急救援指挥部交办的各项工作。

附件2.包头市九原区突发水环境事件应急处置流程图
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附件3.包头市九原区突发水环境事件应急救援指挥部指挥网络图
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附图1：九原区地理位置图
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附图2：九原工业园区地理位置图
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附图3：包头市地表水系分布图
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附图4：地市级集中式饮用水水源地分布图
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总指挥


政府分管副区长





副总指挥


生态环境分局局长、事发地政府主要领导、主管部门负责人等








应急救援各成员单位





需参与救援的其它部门负责人


九原区总工会


九原区供电分局局长


九原区市场监督管理局局长


九原区消防大队大队长


九原区民政局局长


九原区卫生健康委员会主任


九原区商务局局长


九原区林业和草原分局局长


九原区农牧局局长


九原区水务局局长


九原区财政局局长


九原区纪委监察委主任（书记）


九原区公安分局局长


九原区工信和科技局局长


九原区发展和改革委员会主任


九原区自然资源分局局长


九原区住房城乡建设局局长


九原区生态环境分局局长


九原区委宣传部副部长


九原区应急管理局局长


九原区政府办公室主任


事故发生地区政府主要负责人















