附件1                                      
                                             
 
包头市九原区
突发环境事件应急预案










包头市九原区人民政府

[bookmark: _GoBack]二零二零年十一月
[bookmark: _Toc14939][bookmark: _Toc13483][bookmark: _Toc12558]目录

1.总则	1
1.1编制目的	1
1.2编制依据	1
1.3工作原则	2
1.3.1坚持以人为本，预防为主	2
1.3.2坚持属地管理，区域统筹	3
1.3.3坚持平战和专兼结合的原则	3
1.3.4依靠科学，依法规范	3
1.3.5坚持社会广泛参与	3
1.4适用范围	4
1.5环境风险评估	4
1.6事件分级	5
1.6.1特别重大环境事件（Ⅰ级）	5
1.6.2重大突发环境事件（Ⅱ级）	5
1.6.3较大突发环境事件（Ⅲ级）	6
1.6.4一般突发环境事件（Ⅳ级）	6
2.九原区概况	8
2.1地理位置	8
2.2地形地貌	8
2.3气候	8
2.4水文	9
2.5矿产	9
2.6动植物	9
2.7九原工业园区概况	10
2.7.1园区简介	10
2.7.2园区企业排污情况	11
3.九原区环境质量现状	21
3.1环境空气	21
3.2沙尘天气	22
3.3降水	22
3.4地表水	22
3.5地市级集中式饮用水水源地	23
3.6土壤环境	23
3.7城市声环境	24
3.8辐射环境	24
4.九原区主要环境突发事故及风险管理	25
4.1物质风险识别	25
4.2重大环境风险源	26
4.3突发环境事件	30
4.4扩散途径识别	33
4.5易燃易爆物质火灾爆炸事故影响分析	34
4.5.1预测模式	34
4.5.2事故评价标准	34
4.6事故废水的排放与处理	35
4.7环境风险管理	36
4.7.1强化企业风险源管理	36
4.7.2加强企业安全风险防范	37
4.7.3建区域环境风险联防联控机制	40
4.7.4强化危险品运输管理	41
4.7.5	加强地下水环境风险防范措施	42
5.九原区重污染天气应对措施	43
5.1预警	43
5.1.1预警分级	43
5.1.2预警会商	43
5.1.3预警发布与解除	43
5.2应急响应	44
5.2.1应急响应分级及内容	44
5.2.2应急响应启动	45
5.2.3应急响应措施	45
5.2.4应急联动	48
5.2.5应急响应终止	48
6.组织指挥体系与职责	49
6.1组织体系	49
6.2应急领导机构和职责	49
6.2.1九原区突发环境事件专项应急指挥部及职责	49
6.2.2九原区突发环境事件专项应急指挥部办公室及职责	52
6.2.3九原区突发环境事件专项应急指挥部成员单位及职责	53
6.3现场应急救援指挥部分工及职责	53
7.监测预警和信息报告	1
7.1预防	1
7.2监测与风险分析	1
7.3预测	2
7.4预警	2
7.4.1预警分级和确定	2
7.4.2预警发布	3
7.4.3预警响应	4
7.4.4预警行动	5
7.4.5预警变更解除	6
7.5信息报告与通报	6
7.5.1信息报告	6
7.5.2信息通报	7
7.5.3信息报告内容与方式	7
7.5.4报告内容	7
7.5.5报告方式	8
8.应急响应	1
8.1先期处置	1
8.2分级响应	2
8.3指挥与协调	3
8.3.1一般突发环境事件（Ⅳ级）	3
8.3.2较大突发环境事件（Ⅲ级）	3
8.3.3重大突发环境事件（Ⅱ级）:	3
8.3.4特别重大突发环境事件（Ⅰ级）	3
8.4响应措施	4
8.4.1现场污染处置	4
8.4.2转移安置人员	4
8.4.3医学救援	5
8.4.4应急监测	5
8.4.5市场监管和调控	5
8.4.6信息发布和舆论引导	5
8.4.7维护社会稳定	6
8.4.8国际通报和援助	6
8.5扩大响应	6
8.6安全防护	7
8.7应急联动	7
8.8响应终止	7
9.后期工作	8
9.1损害评估	8
9.2事件调查	8
9.3善后处置	8
10.应急保障	1
10.1队伍保障	1
10.2物资与资金保障	1
10.3通信、交通与运输保障	1
10.4技术保障	2
11.宣传与演练	1
11.1宣传培训	1
11.2演练	1
12.奖励与责任追究	1
13.预案管理	1
13.1预案制订	1
13.2预案修订	1
13.3预案实施	1
14.附则	1
14.1名词术语解释	1
附件1：包头市九原区应急救援指挥部各有关成员单位主要职责	3
附件2：包头市九原区突发环境事应急处置流程图	7
附件3：包头市九原区突发环境事件应急救援指挥部指挥网络图	9
附图1：九原区地理位置图	10
附图2：九原工业园区地理位置图	11
附图3：园区综合防灾规划图	12
附图4：园区企业分布及风险源分布图	13
附图5：园区企业应急物资分布图	15

[bookmark: _Toc2839]1.总则
[bookmark: _Toc14320]1.1编制目的
为建立健全应对突发环境事件的防范、指挥、处置体制和机制，提高政府应对突发环境事件的组织指挥和应急处置能力，最大程度地控制、减轻和消除突发环境事件的风险和危害，保障公众健康和生命财产安全，维护社会稳定，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，制订本预案。
[bookmark: _Toc7145]1.2编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》
（3）《中华人民共和国水污染防治法》
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》
（7）《中华人民共和国水土保持法》
（8）《中华人民共和国突发事件应对法》
（9）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）
（10）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）
（11）《关于印送〈关于推进重污染天气应急预案修订工作的指导意见〉的函》（环办大气函〔2018〕875号）
（12）《关于印送〈关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见〉的函》(环办大气函〔2019〕648号)
（13）《内蒙古自治区大气污染防治条例》
（14）《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（内党发〔2018〕13号）
（15）《内蒙古自治区人民政府关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（内政发〔2018〕37号）
（16）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发坚决打赢污染防治攻坚战2020年重点工作任务责任分工方案的通知》（内政办发〔2020〕1号）
（17）《内蒙古自治区重污染天气应急预案(2020年版)》
（18）《包头市大气污染防治条例》
（19）《中共包头市委员会包头市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（包党发〔2018〕24号）
（20）《包头市人民政府关于印发包头市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（包府发〔2018〕60号）
（21）《中共包头市委办公室市政府办公室关于印发〈包头市2020年污染防治攻坚战行动方案〉的通知》（包党办发〔2020〕3号）
[bookmark: _Toc6494]1.3工作原则
[bookmark: _Toc10769]1.3.1坚持以人为本，预防为主
切实履行政府的社会管理和公共服务责任，把保障公众健康和人民群众生命财产安全作为首要任务，最大程度减少突发环境事件及其造成的人员伤亡和危害。高度重视环境安全工作，常抓不懈，积极开展环境隐患排查工作，消除环境安全隐患；做好预案演练，提高防范和处理能力。坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好突发环境事件的各项工作准备。
[bookmark: _Toc3381]1.3.2坚持属地管理，区域统筹
在九原区委、区政府的统一领导下，各苏木镇办事处人民政府和区政府有关部门按照各自职责和权限，负责突发环境事件的应急管理和应急处置工作。各环境风险企业要认真履行责任主体职责，建立健全突发环境事件应急预案和应急机制。在应对突发环境事件时，充分发挥各地区人民政府作用，以各地区人民政府为主，实行行政领导责任制，各职能部密切配合，充分发挥指导协调作用，利用专业优势处置突发环境事件，最大程度降低环境影响和危害。
[bookmark: _Toc21187]1.3.3坚持平战和专兼结合的原则
做好应对突发环境事件的思想准备、物质准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，增强应对突发环境事件能力，整合各部门、各行业、各企业等资源，充分利用现有专业应急救援力量，实施应急救援和应急处置。
[bookmark: _Toc26900]1.3.4依靠科学，依法规范
采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。
[bookmark: _Toc5471]1.3.5坚持社会广泛参与
调动全社会各方面的积极性，把社会、民众的参与同政府管理有效地结合起来，形成政府、专业、企业和志愿者队伍相结合的突发环境事件应对体制，实现应对突发公共事件的社会化。
突发环境事件发生后，各地区人民政府和有关部门立即自动按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。
[bookmark: _Toc5685]1.4适用范围
本预案适用于发生在九原区内的突发环境事件或发生在九原区外但有可能对我区造成影响的突发环境事件。
突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。
核设施及有关核活动发生的核事故所造成的辐射污染事件的应对工作按照其他相关应急预案规定执行。重污染天气应对工作按照《包头市重污染天气应急预案》等有关规定执行。
[bookmark: _Toc18499]1.5环境风险评估
钢铁、电力、化工等行业占我区经济比重较大，因企业在生产过程中使用或产生危险化学品，易发生化学品泄漏或爆炸事故，增加了我区环境安全风险，一旦发生突发环境事件，将威胁我区人民群众生命财产安全。一是区域性环境风险加大，九原工业园区运行过程中，危险化学品在生产、使用、储存和运输过程中易发生泄露、火灾爆炸等事故引发大气、水体、土壤等环境污染。二是部分化工企业和威胁化学品使用单位临近居民区或位于城市上风向，加大了区域性环境风险。三是环境风险企业存在隐患，部分企业环境应急防范设施、应急物资储备、应急处置人员难以满足应急工作需要，一旦发生事故，不能够得到及时控制，导致次生环境污染。四是突发环境事件诱因复杂，近年来因交通事故、安全生产事故导致危险化学品泄露引发的突发环境事件频发，加大了我区的环境风险。
[bookmark: _Toc859]1.6事件分级
按照突发环境事件严重程度，突发环境事件由高到低划分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。
[bookmark: _Toc20859]1.6.1特别重大环境事件（Ⅰ级）
凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）：
1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；
7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。
[bookmark: _Toc20310]1.6.2重大突发环境事件（Ⅱ级）
凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：
1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；
7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。
[bookmark: _Toc10690]1.6.3较大突发环境事件（Ⅲ级）
凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：
1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
6.Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；
7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。
[bookmark: _Toc14451]1.6.4一般突发环境事件（Ⅳ级）
凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：
1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
5.Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；
6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。
上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。


[bookmark: _Toc9388]2.九原区概况
九原区是内蒙古自治区包头市的一个市辖区，是包头新都市中心区所在地，属温带大陆气候。
九原区面积734平方公里，辖1个苏木、3个镇、4个街道办事处，居住着蒙、汉、回等20多个民族，人口22.08万。境内有梅力更景区、赛罕塔拉生态园等景点，曾荣获“全国科技进步先进区”、“全国科普示范区”等称号。
[bookmark: _Toc144]2.1地理位置
包头市九原区位于内蒙古自治区的西部，处于土默川平原和河套平原结合部。地跨东经10°37″--110°27″,北纬40°5″--40°17″之间，占据包头的西郊、南郊。它东邻东河区、石拐区，北靠青山区、昆都仑区，西连巴彦淖尔的乌拉特前旗北依大青山乌拉山，南隔黄河与鄂尔多斯市的达拉特旗相望。
[bookmark: _Toc3821]2.2地形地貌
九原区的地形是北高南低，且由西北向东南倾斜。绵延千里的阴山（昆都仑沟以西为乌拉山，以东为大青山）横亘于九原区北部。黄河沿九原区南境从西向东蜿蜒而过，阴山和黄河之间是冲积平原。九原区东北还有一块不大的丘陵区。
[bookmark: _Toc12971]2.3气候
九原区属北温带大陆气候，干旱多风，春季干旱少雨多风，夏季温和短促，秋季凉爽温差大，冬季温长而寒冷。全年主导风向为西北风。年平均气温6.8摄氏度，七月平均气温22.5-23.1摄氏度，一月平均气温-13.7摄氏度。无霜期约165天，最大冻土深度1.4米。
年平均降雨量330毫米，年平均蒸发量2094米，日平均风速3米/秒；全年日照时数3177小时，年日照百分率是70%，是全国日照最丰富的地区之一。
[bookmark: _Toc31775]2.4水文
九原区流经的河流有；黄河、昆都仑河和三湖河。
黄河流经九原区长约80公里，水面宽130~458米，水深1.4~9.3米，平均流量824秒立方米。昆都仑河流经九原区长约32公里，平均流量0.1~3秒立方米。最大洪水流量3100秒立方米（1958年8月7日）。三湖河流经九原区长约45公里，水面宽20米左右，平均流量8秒立方米。另外，还有二道沙河、四道沙河等时令河，当地称“干河槽”，平时河床暴露，雨季山洪溢满河槽，南流注入黄河。
总计地表水年总量约2.38亿立方米，从70年代开始，年利用量约1.1亿立方米，其中黄河水0.7亿立方米，其他河水和洪水0.3亿立方米，污水0.1亿立方米。
[bookmark: _Toc24108]2.5矿产
九原区境内有金、铁、煤、粘土、大理石、石灰石、石英石、长石、云母和石绵等。金分布于阿嘎如泰苏木境内的梅力更沟、哈德门沟一带，属石英-钾长石脉型同钾，硅化破碎蚀变岩型金矿、含量为18克/吨，远景储量50万吨以上。铁分布于壕赖沟、杨树沟，为鞍山式磁铁矿石，储量为3813万吨。煤多分布在莎木佳、国庆和兴胜一带，可分为长焰煤、气煤、气肥煤、集煤、焦瘦煤等，多为中低灰、低硫磷易选煤，其中莎木佳一带煤质较好，热量在5000-7000大卡之间，储量约6992万吨。粘土主要分布在兴胜一带。石英石、长石分布在莎木佳、兴胜一带。石灰石主要分布于兴胜、国庆、莎木佳和阿嘎如泰苏木。石绵分布在昆都仑沟一带，集中于长宽各15公里的范围之内。
[bookmark: _Toc10102]2.6动植物
野生动物有:鸟类较多，分为留鸟、候鸟、旅鸟。常见的有石鸡、麻雀、山雀、猫头鹰、喜鹊、家燕、太平鸟、绿头鸭等30余种。两栖动物有大蟾蜍等2目4种。爬行动物有蜥蜴、鳖等3目5种。哺乳动物有刺猬、团羊、狐狸、狼、野兔、黄鼬、青羊、黄羊、鼠等。
野生植物有:侧柏、山杨、山榆、柞树、白桦、山杏、虎榛子、山樱桃、黄刺梅、胡荆子、酸枣、文冠果、胡权子、油松、绣线菊、牛尾蒿、隐子草、白草、萎陵菜、虎尾草、扁穗丙草等。
[bookmark: _Toc15673]2.7九原工业园区概况
[bookmark: _Toc10042]2.7.1园区简介
内蒙古包头九原工业园区是自治区级重点工业园区，被自治区政府列为内蒙古以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点园区。园区位于包头市西南部哈林格尔镇境内，宋召公路西侧，哈德门沟东侧，包兰铁路及南绕城公路南侧，规划用地面积为77.86k㎡，其中工业区用地面积为53k㎡。园区产业发展的定位是以发展煤化工及其下游延伸产业、有色金属深加工、新材料等产业为主导，重点发展稀土功能材料、铁素体不锈钢、高分子新材料、新型纤维材料、新型石墨材料、煤基新材料等新材料产业。园区目前产业主要包括煤化工及其下游延伸产业（含碳素及电石系列产品）、机械制造加工、金属制造、重点发展稀土功能材料、铁素体不锈钢、高分子新材料、新型纤维材料、新型石墨材料、煤基新材料等及其它产业。
目前园区共有71余家企业入驻，其中已建及在建企业49家，园区内拟建企业22家。共实现工业总产值371.5亿元，同比增长27%；实现营业收入550.1亿元，同比增长 23.6%。
园区内采用雨污分流排水系统，雨水通过雨水管道和沟渠全部排入黄河湿地；园区工业污水和生活污水由污水管网收集后，统一送至污水处理厂集中处理，要求工业废水在本单位处理达到排放标准后，方可排入九原污水处理厂。规划污水泵站两处：一处位于经二路以东，纬五路以北，雨污泵站合建一处；另外一处位于纬十路以南，经二路以东。
污水处理厂位于园区经七路以西、纬十路以北，占地面积为126673㎡，一期处理能力为5万m³/d。园区污水厂现已于2016年投入试运行。
[bookmark: _Toc9931]2.7.2园区企业排污情况
表2-1  园区企业排污情况一览表
	入驻情况
	序号
	企业名称或类型
	废气
	废水
	固废

	已入驻企业
	1
	神华包头煤化工有限责任公司
	CO、H2、CO2、H2S、COS、CH4、NH3、N2、Ar、H2O，烟尘、粉尘、添加剂粉末、PP粉尘、SO2、烟尘、NOX、烃类、甲醇、
	气化装置污水MTO污水； MTO净化水； 经常性生产废水；全厂生活污水；净水厂排水；循环水排污水；热电站化学水；
	灰渣；脱硫石膏；危险废物：硫磺回收废催化剂；MTO废催化剂粉末；PP含铜催化剂；甲醇含铜、锌催化剂；交联苯乙烯；铑残液；
甲醇变换炉废催化剂；废合成净化催化剂；废PSA吸附剂；废试剂；
废矿物油

	
	2
	包头盈德气体有限公司
	污氮、再生气
	冷凝水与冷却水、生活污水
	分子筛吸附剂

	
	3
	包头海平面高分子工业有限公司九原分公司
	扬尘、粉尘、
	生活污水
	除尘灰

	
	4
	包头东方希望碳素有限公司
	粉尘、SO2、Nox、TSP、沥青烟、苯并芘、沥青烟、TSP、氟化物
	悬浮物、全硬度、氯离子
	沥青渣、冶金焦渣、焦油

	
	5
	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司
	SO2、NOx
	循环冷却水排水、蒸馏塔及沉降罐含油废水、冲洗地坪水及生活废水
	废油脚：废油、金属屑末、灰尘、沙粒、纤维物质、水分、胶质、焦碳、酸类、沥青质等；废油水；
生活垃圾


	
	6
	包头市云升气体有限公司
	锅炉烟气
	生活污水、乙炔工段
	电石泥、生活垃圾

	
	7
	包头市同达乌拉山水泥有限公司
	粉尘、SO2、NOx
	（1） 生产废水：循环冷却排污水；
（2） 生活污水和餐饮废水
	生活垃圾

	
	8
	包头市恒益峰高新材料有限公司
	熔化及浇注烟气、浇注液浇注废气、采暖锅炉废气、食堂油烟及燃气废气
	生活污水、食堂餐饮废水、车间冲洗地坪废水，设备循环冷却系统排污水及采暖锅炉排污水
	中频电炉熔炼炉渣；中频电炉除尘灰；浇铸废渣；生活及餐饮垃圾；废油脂

	
	9
	包头市金平新型建材有限责任公司
	数控火焰切割机切割钢材时产生的烟尘；焊机烟尘；抛丸除锈粉尘；刷漆废气；胶粘剂有机废气；食堂废气。
	生活污水
	钢屑、抛丸除锈粉尘、边角料、废乳化液、废润滑油、废机油；漆料桶以及刷漆过程产生的废漆料、废活性炭、生活垃圾

	
	10
	包头市德源祥科技发展有限公司
	粉尘、SO2、烟尘、NOX、H2S、苯、二甲苯、非甲烷总烃、非甲烷总烃、油烟
	脱硫废气冷凝液、车间地面冲洗废水、循环冷却系统排水及炼胶废气喷淋废水、生活污水
	钢圈、废铁屑、布袋除尘器收集的粉尘、废活性炭；炉渣以及生活垃圾

	
	11
	包头市永兴发防水材料有限责任公司
	沥青烟、苯并芘，滑石粉储罐产生的粉尘，聚氯乙烯PVC防水材料生产过程产生的非甲烷总烃有机废气、粉尘，燃气导热油锅炉产生的烟尘、SO2、NOx，职工食堂产生的油烟废气和燃气废气
	生活污水、产品冷却水、一、二级喷淋废水
	生活垃圾，产品冷却水沉淀池产生的污泥，沥青烟气净化设备产生的油污，聚氯乙烯PVC防水材料切边产生的边角料，职工食堂产生的废油脂

	
	12
	包头市草原驼峰防水材料有限公司
	沥青烟、苯并芘，高分子丙纶防水卷材生产过程产生的非甲烷总烃有机废气以及燃气导热油炉和热水供暖锅炉产生的烟尘、SO2、NOx、职工食堂产生的油烟废气和燃气废气等污染物
	生活污水和产品冷却水、废气处理过程产生的废水
	生活垃圾，污泥，油污、油渣，滑石粉储罐布袋除尘器收集的除尘灰—滑石粉和覆沙和岩片过程袋式除尘器收集的除尘灰—细沙、导热油炉定期更换下来的导热油

	
	13
	包头市远达鑫化工有限公司
	NH3
H2S
CO
	生活污水：氨氮
SS
COD
BOD5
	生活垃圾；废脱硫剂；废活性炭

	
	14
	大连大特气体（包头）有限公司
	氮气、氩气、极少量的非甲烷总烃
	职工生活污水
	生活垃圾

	
	15
	 华光金属工业（包头）有限公司
	粉尘、烟（粉）尘、TSP、PM10、SO2、NOX、CO、油烟
	车间保洁清洗、生活设施、食堂、循环冷却水系统
	浇注脱模过程中产生的废渣；各除尘系统产生的除尘灰；职工日常生活产生的生活垃圾以及食堂油水分离器产生的废油脂

	
	16
	包头市公交运输集团有限责任公司
	食堂油烟、食堂燃气废气、
	餐饮废水、清洗废水
	废机油、废矿物油、废凝液

	
	17
	包头市鑫乌兰水泥有限公司
	粉尘TSP
	生产废水：循环冷却排污水；
化验室废水：SS；生活污水、餐饮废水
	生活垃圾、废润滑油

	
	18
	 包头市永宏金属制品有限责任公司
	酸洗废气HCl
	生活污水、镀锌废水、镀铜废水
	（1） 危险废物：酸洗槽底泥、镀锌槽残渣、镀铜槽残渣以及镀锌废水处理系统底泥等。
（2） 一般固废：氧化铁皮、铁锈和部分不合格产品；
（3） 生活垃圾

	
	19
	包头市杰毅兴机械制造有限公司
	食堂油烟废气、工艺废气
	生活废水
	生活垃圾

	
	20
	内蒙古宜龙节能环保科技股份有限公司
	粉尘
	生活废水
	生活垃圾

	
	21
	明拓集团铬业科技有限公司
	粉尘、总铬（粉尘中）、烟尘、SO2、NOX、CO、H2S、Cr

	SS、COD、挥发酚、氰化物、TDS、CODC、BOD5、氨氮、氟化物、二噁英
	Cr2O3、SiO2、MgO、Al2O3、焦粉、废矿物油：油类、铁屑、泥沙等；生活垃圾

	
	22
	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司
	SO2、烟尘、NOx
	循环冷却水排水、蒸馏塔及沉降罐含油废水、冲洗地坪水及生活废水
	废油脚：废油、金属屑末、灰尘、沙粒、纤维物质、水分、胶质、焦碳、酸类、沥青质等；废油水：废旧润滑油；生活垃圾

	
	23
	内蒙古君诚兴业管道有限责任公司
	抛丸除锈机粉尘、静电喷涂粉尘、有机废气、PE缠绕、胶粘剂缠绕有机废气；PE外护管挤出工序有机废气、切割工序少量粉尘；聚氨酯泡沫浇筑时产生的有机废气
	生活污水
	抛丸除锈机产生的铁屑、设备运行产生的废机油、润滑油、抛丸机袋式除尘器收集的粉尘、环氧粉末喷涂工序喷涂回收系统收集粉尘、废包装桶、员工生活垃圾

	
	24
	内蒙古天德利再生资源开发利用有限责任公司
	粉尘、非甲烷总烃
	办公生活废水
	一般固废：废钢铁、铜铝材料、塑料、橡胶、引爆后的安全气囊、破碎玻璃、泡沫纤维及其他材料等；危险废物：蓄电池、废电容器、废油液、废尾气净化催化剂、石棉、废油箱及机油滤清器、沾油抹布和手套等

	
	25
	包头市宝成联精细化工有限责任公司
	氯化氢气体
	树脂再生洗脱废水、水封罐吸收液、纯水站排污水和生活污水
	生活垃圾、废吸附树脂

	
	26
	内蒙古聚能祥化工实业有限公司
	甲醇和非甲烷总烃
	生活污水和生产废水
	污泥和废活性炭

	
	27
	 内蒙古华塑包装股份有限公司
	燃气锅炉废气、食堂燃气废气、食堂烹饪过程中产生的油烟、印刷过程水性油墨挥发的有机废气：SO2、NOx、TSP
	生活废水、餐饮废水和循环冷却水排水：SS、氨氮、CODcr、BOD5、动植物油
	生活垃圾、餐饮垃圾和废油脂，生产过程中产生的不合格产品和废边角料

	
	28
	包头市晟裕机械制造有限责任公司
	熔化废气、石蜡废气、浇铸过程废气、砂处理过程废气、树脂砂再生废气、抛丸废气、焊接废气、锅炉燃烧废气、食堂油烟废气：SO2、NOx、颗粒物、甲醛、酚和非甲烷总烃
	生产废水、职工生活污水、餐饮废水和锅炉排污水
	熔化炉炉渣、浇铸废品和磁选过程除下的铁颗粒、废砂、除尘器除尘灰、金属边角料、废蜡、生活垃圾、食堂废油脂、废机油、废乳化液

	
	29
	包头市清原冶金材料有限公司
	粉尘、锅炉废气
	生活废水
	生活垃圾

	
	30
	包头市宏达防水涂料工程有限责任公司
	粉尘、有机废气
	设备冲洗废水生活污水

	生活垃圾和原料包装桶、生活垃圾、危险废物活性炭

	
	31
	陕西立雅能源科技有限公司包头分公司
	混配加料有组织和无组织颗粒物；
燃气锅炉：SO2、NOx
	生活污水、车间冲洗水
	包装袋、布袋除尘器收集粉尘、生活垃圾

	
	32
	内蒙古卡乐思稀土环保颜料有限责任公司
	Ce2S3 高温合成产生的废气，主要为 CS2、H2S；燃气导热油炉废气，主要为烟尘、SO2、NOx；混料、筛分过程粉尘、氨水回收液储罐挥发气体、氨气吸收塔废气、食堂油烟
	表面处理工序产生的氟化废水、制纯水设备废水、循环冷却系统排污水、
喷淋塔循环水、生活废水等，氟化废水主要含乙醇、NH4OH、（ NH4 ）2S 、NH4F 、Ce2S3
	Ce2S3 合成料除杂工序产生的除杂炭、氟化废水蒸发浓缩（NH4）2S、NH4F、产品等固体结晶、废润滑油、原辅材料包装袋、制纯设备产生的废滤芯、废活性炭以及生活垃圾

	
	33
	包头市宏岩水泥制品有限责任公司
	食堂油烟、搅拌机水泥粉尘、水泥粉尘、焊接烟尘、锅炉燃气废气
	餐饮废水、设备冲洗水、产品养护废水
	生活垃圾、废钢屑、下脚料、除尘器粉尘、抛丸粉尘、厨房垃圾、废油脂、废机油

	
	34
	包头市腾亿工贸有限责任公司
	TSP
	生活污水
	有色金属、镀件、废电子电器产品、废电机等、散落铁屑与粉尘、废液压油及废机油

	
	35
	内蒙古杉杉科技
	颗粒物、非甲烷总烃、沥青烟、苯并[a]芘、SO2、NOx
	CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、SS
	一般固废、危险废物、生活垃圾

	
	36
	包头九园工业园区开发建设有限责任公司
	粉尘（TSP）
	COD、SS、BOD5、NH3-N
	生活垃圾

	
	37
	包头九原工业园区公共渣场
	粉尘（TSP）
	总锌、总锰、总镍、总汞、总砷、氟化物
	渗滤液收集池污泥

	在建企业
	1
	内蒙古立东化工有限公司
	氢气以及C4（包括丁烯、正丁烷、反丁烯-2、顺丁烯-2等）、非甲烷总烃；

	1）循环冷却水定期排放的清下水（W1）；
2）甲醇萃取用水定期排放的废水（W2）；
3）职工的生活污水（W3）
	催化剂：QSH-01即钯氧化铝，D005型大孔阳离子树脂催化剂；废油、缓冲池污泥、职工生活垃圾

	
	2
	内蒙古浦景聚合材料科技有限公司
	H2、CO、CO2、CH4、N2、Ar
	生活废水
	PU-11（C）和 PU-12、（  Al2O3、
SiO2）


	
	3
	内蒙古明立重工科技有限公司
	颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、
	生活污水
	边角料、除尘器收尘、回收系统收集塑粉、废润滑油、废灯管、废活性炭、生活垃圾

	
	4
	内蒙古恒启丰环保科技有限公司
	硫酸雾、NOX、颗粒物、HCl、硫酸雾、HF、NH3、NOX
	生活废水、锅炉系统排污水
	废包装材料、生活垃圾、废离子交换树脂、底泥

	
	5
	内蒙古包钢和发稀土有限公司
	烟尘、SO2、NOX、HCl、Cl2、NMHC、油烟 
	生活污水
	酸溶渣、废匣钵、生活垃圾、废包装袋 、废润滑油

	
	6
	包头市金为达稀土材料有限公司
	氟化物、颗粒物、
	生活污水
	废石墨阳极、废铁阴极、废钨阴极、废坩埚、炉体拆解过程产生的废旧耐火材料；电解渣处理工艺雷蒙磨机产生的细灰及碎屑、含铁电解废渣；不合格品及成品抛丸打磨产生的废屑；烟气喷淋净化系统产生的尘泥及氟化钙；机械维修过程中产生的废机油、乳化液；生活垃圾

	
	7
	包头市普立特新材料有限公司
	颗粒物、氟化物
	电解槽循环冷却水、整流设备循环冷却水、生活污水：SS：0.48t/a，COD：0.96t/a，BOD5：0.58t/a，氨氮：0.08t/a
	电解槽烟气净化系统产生的CaF2沉泥、电解工序产生的废石墨、电解废炉渣、电解槽除尘灰、成品打磨废渣、废纯铁阴极、废钨材、炉体拆解过程产生的废旧耐火材料、抛丸布袋除尘灰、生活垃圾

	
	8
	包头福世特电机有限公司
	非甲烷总烃、食堂油烟
	生产废水（循环冷却水）、生活污水

	生活垃圾、边角余料和不合格产品。包装材料、废油漆桶、
废活性炭、废机油

	
	9
	包头市吉乾稀土新材料有限公司
	粉尘和氟化物
	电解烟气净化水，电解槽、碳管炉、感应炉的循环冷却水，整流设备的循环冷却水和生活污水：SS、BOD5、COD、氨氮
	电解槽烟气净化系统产生的CaF2沉渣，电解工序产生的废石墨、废电解炉渣、电解槽除尘灰、废纯铁阴极、废钨材、炉体拆解过程产生的废旧耐火材料、抛丸布袋除尘灰，金属热还原工艺产生的氟化钙渣、氧化镧渣，熔炼快冷法环节感应熔炼炉产生的炉渣，其他环节产生的废离子交换树脂、废机油及生活垃圾

	
	10
	包头市鑫璞稀土新材料有限公司
	粉尘、氟化物
	（1）电解槽+感应炉+碳管炉循环冷却水
（2）整流设备循环冷却水
（3）电解烟气净化水
（4）化验室废水
（5）生活污水
	原料编织袋、电解槽烟气净化系统产生的CaF2沉泥、电解工序产生的废石墨、废电解炉渣、电解槽除尘灰、废纯铁阴极、废钨材、抛丸布袋除尘灰、氟化钙渣、氧化镧渣、抛光布袋除尘灰、废机油及生活垃圾

	
	11
	内蒙古铈业新材料科技有限公司
	颗粒物、非甲烷总烃
	COD、BOD5、SS、
氨氮、动植物油、
全盐量
	打磨收尘灰、水喷淋渣、熔炼渣、废衬里、废坩埚、废边角料、废液压油、废切液、
废活性炭、污泥、食堂废油脂、生活垃圾

	
	12
	包头三钐稀土有限公司
	颗粒物、
	高盐水，以及生活污水
	氧化镧渣、除尘灰、废坩埚、废接收器、废发热体、生活垃圾、废离子交换树脂、废机油

	
	13
	包头市中尚钢结构有限公司
	颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs、漆雾颗粒、油烟
	生活污水、餐饮废水
	废边角料、钢构件抛丸处理产生的抛丸粉尘、水性漆使用产生的废水性漆桶、机加产生的废乳化剂、漆雾颗粒治理产生的废漆雾过滤材料，以及废醇酸漆桶和废稀释剂桶，职工生活产生的生活餐饮垃圾、废动植物油脂

	规划拟入驻企业
	1
	内蒙古伟之杰节能装备有限公司
	SO2、NOx、颗粒物、粉尘、非甲烷总烃、喷涂粉尘
	循环冷却水、生活污水
	粉尘、边角料、生活垃圾、废液压油、聚氨酯原料包装桶、废灯管

	
	2
	包头市广厦石油销售有限公司
	锅炉、装置废气、轻烃类气体
	生活污水：SS、COD、BOD5、石油类、硫化物、挥发酚、氨氮
	油泥；废乳化液处理
产生的污泥；基础油精制分离出的胶油等杂质；少量生活垃圾等

	
	3
	包头海科福鹏电子材料有限公司
	B2H6、C2H6、BCl3、臭气浓度、COD、NH3-N、
	COD、SS、NH3-N、SS、全盐量
	氯化钠；少量硼氢化钠、残留溶剂、醇、醚类有机物、氯化钙、氧化硼、硼酸钙、滤纸；少量残留醇、醚类有机物、有机物、碳、树脂、高分子材料

	
	4
	包头市鼎润新材料有限公司
	非甲烷总烃的无组织排放、搅拌机、切割机处的无组织排放粉尘、天然气锅炉烟囱排放的废气以及食堂油烟废气
	火胶溶解、锅炉用水和设备清洗
	塑料、原料颗粒、聚苯乙烯、阻燃剂等混合物、食物残渣、纸等

	
	5
	内蒙古天第新材料有限公司
	粉尘、非甲烷总烃、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX、粉尘
	SS、COD、BOD5、石油类、

	废弃包装材料、原材料包装空桶、除尘灰、UV灯管、生活垃圾

	
	6
	深圳元颉5G纳米复合材料
	-
	-
	-

	
	7
	威海光威复合材料股份有限公
	 HCN、NH3、CO、CO2、N2、
	 COD、氨氮、悬浮物
	残次碳纤维

	
	8
	包头市恒通泰达交通设施有限公司
	涂刷油漆、涂料产生的废气
	生活污水
	废渣与生活垃圾

	
	9
	奥托（包头）工业互联网有限公司
	氟、含尘的电解废气、酸性气体
	生活污水：主要污染物为 PH、SS、石油类及 COD、氨氮。 
	（1）废电解渣（2）废旧石墨阳极（3）废气净化水处理渣（4）生活垃圾


	
	10
	内蒙古英纳威环保科技有限公司
	粉尘、烟尘、SO2 、NOx、NMHC、甲苯、二甲苯、H2
S、炭黑尘
	生活污水：COD 、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、全盐量
	轮胎破碎除尘灰 、炭黑加工除尘灰、职工生活垃圾、钢丝、清洗污泥 、油渣、废催化剂、废活性炭、检验固废、光氧废催化剂、废灯管、脱硫膏   

	
	11
	内蒙古杜氏化工精细化工公司
	颗粒物
SO2
NOx、非甲烷
总烃
	生活污水：SS、CODCr、BOD5、NH3-N；生产性废水：SS、石油类、CODCr
	污水站油泥、全自动钠离子交换器废树脂及设备产生的废润滑油和废机油，及油气活性炭吸附回收处理设施产生的废活性炭





[bookmark: _Toc28938]3.九原区环境质量现状
[bookmark: _Toc29289]3.1环境空气
（1）基本污染物环境质量现状
根据《2019年包头市环境质量报告书》，包头市2019年环境空气质量例行监测数据中市委党校（九原区）的监测数据如下表3-1。
表3-1　区域空气质量现状评价表
	点位名称
	污染物
	评价指标
	评价标准（ug/m3）
	现状浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	市委党校
	SO2
	年均值
	60
	22
	36.67
	达标

	
	NO2
	
	40
	40
	100.00
	不达标

	
	CO
	24小时平均第95百分位数
	4mg/m3
	2.7
	67.50
	达标

	
	O3
	日最大8小时平均值的第90百分位数
	160
	157
	98.13
	达标

	
	PM10
	年均值
	70
	74
	105.71
	不达标

	
	PM2.5
	
	35
	34
	97.14
	达标


由表3-1可以看出，市委党校点位年均值浓度SO2、CO、O3、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求， NO2、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，九原区为不达标区域。
2019年包头市九原区环境空气质量达标天数300天，达标天数比例为82.2%。超标天数中首要污染物分别是臭氧、细颗粒物和可吸入颗粒物。
可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳都是采暖期高于非采暖期。臭氧正好相反。
包头市九原区城市空气综合指数12月最大，8月最小。九原区在包头市市区各区域环境空气质量排名第三。
总体来看，2019年包头市九原区环境空气质量综合评价不达标，污染有所加重，冬季采暖期以颗粒物污染为主、环境空气污染较重，夏季臭氧污染比较突出。
[bookmark: _Toc23853]3.2沙尘天气
2019年，包头市九原区共发生沙尘、扬沙天气20天，分布在2～5月和10-11月，5月最多，最严重的沙尘天气也发生在5月。沙尘天气较2018年减少13次。
[bookmark: _Toc25259]3.3降水
2019年，包头市九原区大气降水pH值范围为5.98～8.69，无酸雨现象。与上年相比，降水中阴、阳离子中分别以硫酸根离子、钙离子为主没有改变，除氟离子有所下降外，其它离子均有所升高，钙离子升高最多达146.8%。
降水中的钙离子和硫酸根离子为主要成分，硫酸根主要来自煤炭等化石燃料燃烧，钙离子主要来自土壤。
[bookmark: _Toc2434]3.4地表水
（1）黄河干流
黄河干流自西向东流经我市南部，长约 214 公里。其中包头市区段全长 63 公里，设有昭君坟、画匠营子和磴口三个监测断面。
2019 年，黄河干流包头段水质监测结果年均值符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，水质状况为优。粪大肠菌群监测结果年均值符合Ⅰ类水质。
主要减排污染物氨氮和化学需氧量年均浓度与上年相比，氨氮年均浓度昭君坟、画匠营子、磴口断面和黄河包头段均有所降低；化学需氧量年均浓度昭君坟、画匠营子断面和黄河包头段均有所降低，磴口断面持平。
氟化物是包头市特异性污染物。黄河氟化物年均浓度与上年相比， 黄河三断面氟化物浓度和黄河包头段均有所降低。
（2）支流河道
2019 年，按照《地表水环境质量评价办法（试行）》评价，昆都仑河、四道沙河、西河、东河水质监测结果年均值均超《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，昆都仑河、四道沙河为Ⅳ类；粪大肠菌群昆河、四道沙河符合Ⅰ类标准。
（3）小白河
小白河是黄河防凌人工形成的水库，主要用于工业和生态用水。
2019 年，小白河水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，粪大肠菌群监测结果符合Ⅰ类水质标准；总氮监测结果劣于Ⅴ类水质标准，超过Ⅲ类标准 0.8 倍。水体综合营养指数 42.1，营养状态为中营养。
[bookmark: _Toc5370]3.5地市级集中式饮用水水源地
包头市共有9个地市级集中式饮用水水源地，其中4个地表水水源地，5个地下水水源地。九原区分布有1个地表水水源地（黄河昭君坟水源地）和1个地下水水源地（九原供水站）。水质情况统计如下：
表 3-2 2019 年包头市地市级集中式饮用水水源地水质情况统计
	水源地类型
	   水源地名称
	取水总量
（万吨）
	达标水量
（万吨）
	取水量达标率
（%）

	地表水
	   黄河昭君坟
	11217.33
	11217.33
	100.0

	地下水
	九原供水站
	   221.53
	      221.53
	    100.0


地市级集中式饮用水水源地水质达标率均为100.0%，水质无明显变化，水质状况稳定。
[bookmark: _Toc16586]3.6土壤环境
2019年，包头市九原区土壤环境监测网基础点全部达标，单项污染指数均小于1，均为无污染；所有点位内梅罗污染指数均小于0.4，均为清洁（安全）。2019年，九原区1个点位单项污染指数为轻微污染。
[bookmark: _Toc10278]3.7城市声环境
2019年，包头市九原区道路交通噪声昼间平均等效声级63.4分贝，质量等级为一级，评价为“好”。道路交通噪声评价为“好”和“较好”的道路占93.5%，无“较差”和“差”的道路。
包头市九原区昼间区域环境噪声平均等效声级为54.6分贝，质量等级为二级，评价为“较好”。昼间区域噪声网格达标率为61.7%，其中3类区和4类区网格全部达标，1类区和2类区网格均有超标现象。从噪声源结构看，主要噪声源为社会生活噪声，声级强度最高的是交通噪声源。
包头市九原区1～4a类功能区各测点昼间和夜间噪声年平均等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的标准限值。按点位统计，昼间点位达标率为100.0%，夜间点位达标率为87.5%；按点次统计，昼间点次达标率为96.5%，夜间点次达标率为90.2%。
[bookmark: _Toc29021]3.8辐射环境
（1）2019年包头市九原区γ辐射空气吸收剂量率、大气气溶胶、沉降物、地表水、饮用水水源地、土壤中放射性水平在近年涨落范围内，且处于本底水平；空气和降水中氚、空气中碘均未检出。
（2）2019年包头市九原区环境电磁辐射水平与近年相比处于同一水平，远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值。

[bookmark: _Toc6340]4.九原区主要环境突发事故及风险管理
九原区主要环境突发事故为火灾、爆炸和危险化学品泄漏以及园区内企业事故超标排放污染物，风险源主要集中在九原工业园区内部企业，还包括园区外加油站、天然气管网、污水管网以及危险化学品运输过程。
[bookmark: _Toc22166]4.1物质风险识别
九原工业园区中涉及到的危险原料以及产品等物质的主要危险性质见表4-1。
表4-1 九原工业园区主要物料及化学品的危害特性
	序号
	物 料
名 称
	危 害
特 性
	闪点
℃
	空气中爆炸极限V%
	火灾危险分类
	时间加权平均浓度(mg/m³)
	毒物危害程度分级

	1
	甲烷
	易燃易爆
	-188
	5.3～15
	甲
	/
	/

	2
	乙烷
	易燃
	-50
	3.0~16
	甲
	/
	

	3
	丙烷
	易燃
	-104
	2.1~9.5
	甲
	/
	/

	4
	甲醇
	易燃易爆，有毒
	11
	6.0～36
	甲
	25
	Ⅲ

	5
	乙烯
	易燃易爆
	-136
	2.7~36
	甲
	/
	

	6
	丙烯
	易燃易爆
	-108
	1.0～15
	甲
	/
	/

	7
	三乙基铝
	易燃
	-52
	
	
	
	

	8
	甲基叔丁基醚
	易燃
	-10
	1.6~15.1
	甲B
	/
	/

	9
	1-丁烯
	易燃、有毒
	-80
	1.6～10.0
	甲
	/
	Ⅲ

	10
	1—己烯
	易燃、有毒
	-20
	1.2~6.9
	甲
	
	

	11
	异戊烷
	
	
	
	
	
	

	12
	丙二烯
	
	
	
	
	
	

	13
	一氧化碳
	易燃易爆、有毒
	/
	12.5～74.2
	乙
	20
	Ⅱ

	14
	硫化氢
	有毒，易燃易爆
	＜-50
	4.3～45
	甲
	10*
	Ⅱ

	15
	氢气
	易燃易爆
	/
	4.1～74.2
	甲
	/
	/

	16
	液氨
	易燃、有腐蚀性、有毒
	/
	15.7～27.4
	乙
	20
	Ⅱ

	17
	二甲醚
	易燃
	-41
	3.4～27.0
	甲
	/
	/

	18
	氮气
	高浓度、窒息危险
	/
	/
	戊
	/
	/

	19
	硫化碳
	易燃、有毒
	
	
	乙
	
	

	20
	二氧化碳
	高浓度有窒息危险
	/
	/
	/
	9000
	/

	21
	乙炔
	易燃易爆
	＜-50
	1.5-82.0
	甲
	/
	/

	22
	氨
	易燃、有腐蚀性、有毒
	/
	15.7～27.4
	乙
	20
	Ⅳ

	23
	氰化氢
	可燃，有毒
	-17.8
	6～41
	甲
	1*
	Ⅱ

	24
	苯
	易燃、有毒
	-10
	1.6～8.0
	甲
	6
	Ⅲ

	25
	盐酸
	强腐蚀性
	/
	/
	戊
	7.5*
	Ⅲ

	26
	煤
	可燃
	/
	/
	丙
	/
	/

	27
	汽油
	易燃易爆
	-50
	1.3～6
	甲B
	/
	/

	28
	电石
	遇湿易燃，粉尘可爆
	/
	/
	甲B
	/
	/

	39
	天然气
（甲烷）
	易燃
	/
	4.9～15.4
	甲A
	/
	/

	40
	甲苯
	易燃、低毒
	4.4
	1.2～7.0
	甲
	50
	Ⅳ

	412
	二甲苯
	易燃、低毒
	25
	3.0～7.5
	甲
	50
	Ⅲ

	42
	轻柴油
	易燃易爆
	50
	227～250
	丙A
	
	Ⅱ

	43
	浓硫酸
	不燃、强腐蚀性
	/
	/
	乙
	/
	Ⅲ

	44
	硫磺
	可燃、有毒
	207
	～2.3g/m³
	乙
	/
	Ⅳ

	45
	异丁烷
	易燃易爆
	-82.8
	1.8～8.5
	甲
	/
	/

	46
	混合碳四
	易燃易爆
	-74
	5～33
	甲A
	1000
	Ⅳ


[bookmark: _Toc2427]4.2重大环境风险源
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），园区氢气、一氧化碳、甲醇、硫化氢、乙烯、丙烯、丁烯-1、异戊烷、己烯-1、C4、C5、三乙基铝等属于危险化学品重大危险源辨识物质。园区企业储存、使用主要危险物料（危险化学品）情况见表4-2：
表4-2 园区企业储存、使用主要危险物料（危险化学品）情况
	企业名称
	物料名称
	储存
方式
	储存
位置
	最大储存量q（t）
	临界量Q（t）
	q/Q

	神华包头煤化工有限责任公司
	煤气
	罐装
	厂区各生产环节、储罐、危化品库
	69.26
	7.5
	3822.71

	
	硫化氢
	瓶装
	
	1.873
	7.5
	

	
	一氧化碳
	反应装置
	
	29.75
	7.5
	

	
	氢气
	反应装置
	
	5.65
	5
	

	
	甲醇
	
	
	63274.99
	500
	

	
	丙烯
	反应装置、储罐
	
	4306.19
	5
	

	
	乙烯
	反应装置、储罐
	
	6609.37
	5
	

	
	异戊烷
	反应装置、储罐
	
	565.2
	10
	

	
	丁烯-1
	反应装置、储罐
	
	2079.13
	5
	

	
	烷基铝（三乙基铝、正三乙基铝）
	--
	
	28.8
	24
	

	
	己烯-1
	
	
	603
	5
	

	
	C4
	
	
	4860
	5
	

	
	C5
	
	
	1674
	10
	

	
	柴油
	罐装
	
	318.6
	2500
	

	
	液氨
	罐装
	
	72
	7.5
	

	包头盈德气体有限公司
	氧气
	储罐
	
	0.17
	200
	

	包头市远达气体有限责任公司
	甲烷
	管道输送
	
	--
	10
	

	大连大特气体[包头]有限公司
	氢气
	瓶装
	企业存储棚、库房
	0.024
	
	0.0184

	
	甲烷
	瓶装
	
	0.030
	
	

	
	乙烷
	瓶装
	
	0.030
	
	

	
	丙烷
	瓶装
	
	0.100
	
	

	包头市云升气体有限公司
	液氧
	罐装
	存企业储棚
	0.114
	200
	0.464

	
	乙炔
	瓶装
	
	0.3
	
	

	
	电石
	袋装
	
	0.05
	
	

	包头市远达鑫化工有限公司
	原料气
	管路
	管路
	0.148
	10
	

	包头市海平面高分子工业有限公司九原分公司
	煤气
	管道、罐装
	企业管道、储罐、电石库
	19.2
	20
	6.96

	
	电石
	--
	
	600
	100
	

	包头东方希望碳素有限公司
	天然气
	管道
	企业管道、储罐、危废库
	3.97
	10
	0.492

	
	煤气
	管道
	
	0.1278
	20
	

	
	导热油
	罐装
	
	180
	2500
	

	
	柴油
	桶装
	
	10
	2500
	

	
	废矿物油
	桶装
	
	5
	2500
	

	包头市德源祥科技发展有限责任公司
	硫磺
	桶装
	企业管道、储罐、危废库
	30
	10
	3.056072

	
	松焦油
	储罐
	
	120
	2500
	

	
	废矿物油
	桶装
	
	0.18
	2500
	

	
	导热油
	管道内
	
	20
	2500
	

	明拓集团铬业科技有限公司
	煤气
	管道、气柜
	企业管道、储罐、危化品库
	39.52
	7.5
	216005

	
	废油类
	桶装
	
	15
	2500
	

	
	铬及其化合物
	--
	
	54000
	0.25
	

	
	硝酸
	桶装
	
	6
	7.5
	

	
	液碱
	桶装
	
	19.2
	--
	

	内蒙古君诚兴业管道有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	危废库
	0.002
	2500
	--

	内蒙古华塑包装股份有限公司
	--
	--
	
	--
	--
	--

	包头市清原冶金材料有限公司
	--
	--
	
	--
	--
	--

	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司
	汽油
	密闭汽油接收罐
	储罐
	0.8t
	20
	0.1966

	
	基础油
	储油罐
	
	340t
	5000
	

	
	柴油
	密闭柴油接收罐
	
	3t
	5000
	

	
	抽出油
	储油罐
	
	100
	5000
	

	
	天然气
	管道输送不设临时储罐
	
	--
	10
	

	内蒙古九孚油品有限公司
	润滑油
	罐装、桶装
	储罐
	198.72
	2500
	0.079

	包头市恒益峰高新材料有限责任公司
	天然气
	管道输送不设临时储罐
	--
	--
	10t
	--

	包头市宏达防水涂料工程有限责任公司
	--
	--
	--
	--
	--
	

	包头市晟裕机械制造有限责任公司
	天然气
	管道
	危废库
	
	--
	

	
	废润滑油
	桶装
	
	0.001
	2500
	--

	包头市金平新型建材有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	厂区库房、危废库
	0.01
	2500
	

	
	氧气
	瓶装
	
	0.1
	200
	0.0005

	包头市宏岩水泥制品有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	危废库
	0.001
	2500
	--

	包头市永兴发防水材料有限责任公司
	沥青
	罐装
	厂区罐区、原料库
	1646
	5000
	0.3336

	
	软化油
	桶装
	
	8
	2500
	

	
	导热油
	罐装
	
	3
	2500
	

	
	天然气
	--
	
	--
	10
	

	内蒙古天德利再生资源开发利用有限责任公司
	废油液
	罐装
	厂区
	39.875
	2500
	0.01595

	
	天然气
	管道
	
	--
	10
	

	包头市草原驼峰防水材料有限公司
	沥青
	罐装
	厂区罐区、原料库
	1800
	5000
	0.365

	
	软化油
	桶装
	
	10
	2500
	

	
	导热油
	罐装
	
	3
	2500
	

	
	天然气
	管道
	
	--
	10
	

	内蒙古宜龙节能环保科技股份有限公司
	--
	--
	--
	--
	--
	

	华光金属工业[包头]有限公司
	--
	--
	--
	--
	--
	

	内蒙古包头市鑫乌兰水泥有限公司
	--
	--
	--
	--
	--
	

	包头市杰毅兴机械制造有限公司
	--
	--
	--
	--
	--
	

	包头市永宏金属制品有限责任公司
	盐酸
	桶装
	厂区危化品库
	0.2
	7.5
	0.0295

	
	硫酸
	桶装
	
	0.025
	10
	

	内蒙古聚能祥化工实业有限公司
	甲醇
	罐装
	厂区罐区
	3761.2
	500
	7.5224

	包头市宝成联精细化工有限责任公司
	盐酸
	桶装
	危化品库
	3471（30%）
	50
	69.42

	陕西立雅能源科技有限公司
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	包头市腾亿工贸有限责任公司
	废润滑油
	不暂存
	--
	0
	2500
	--

	内蒙古卡乐思稀土环保颜料有限责任公司
	硫磺
	袋装
	厂区化学品库、储罐
	3
	
	0.96

	
	液态 CS2
	罐装
	
	6
	50
	

	
	硫化氢
	罐装
	
	3.5
	5
	

	
	乙醇
	罐装
	
	70
	500
	

	中联集团包头市同达乌拉山水泥有限公司
	--
	--
	--
	--
	--
	

	包头市公交运输集团有限责任公司
	废润滑油
	桶装
	危废库
	5
	2500
	0.002

	九原区污水处理厂
	--
	--
	
	--
	--
	--


[bookmark: _Toc21102]4.3突发环境事件
[bookmark: _Toc20563][bookmark: _Toc3935][bookmark: _Toc28372][bookmark: _Toc14942][bookmark: _Toc23569][bookmark: _Toc19111]根据园区企业的运营状况、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，经分析研究，园区已投产企业可能发生的突发环境事件主要包括以下几种类型：
表4-3 企业突发环境事件汇总表
	[bookmark: _Toc16501][bookmark: _Toc7839][bookmark: _Toc31904][bookmark: _Toc22397]序号
	企业名称或类型
	可能诱发环境事故的物质
	可能诱发的环境事故
	风险源等级

	1
	神华包头煤化工有限责任公司
	①原、辅物料：氧气、氮气、丁烯-1、己烯-1、异戊烷、三乙基铝、正三己基铝、氢氧化钠、硫酸、盐酸、次氯酸钠、柴油、氨水、乙醛肟、二硫化碳、乙炔、液化石气。 
②中间产品（产物）：水煤气（含氢气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、甲烷、乙烷、丙烷、氨、氮氧化物等）、甲醇、乙烯、丙烯、氢气。 
③副产品：丙烷、硫磺、C4、C5、二氧化碳。
	储罐区火灾与爆炸、泄漏
	重大环境
风险

	2
	包头盈德气体有限公司
	氧、氮、氩
	火灾、泄漏、爆炸
	一般环境风险

	3
	包头海平面高分子工业有限公司九原分公司
	电石炉气、电石、乙炔
	火灾、泄漏、爆炸、中毒
	一般环境风险

	4
	包头东方希望碳素有限公司
	煤气、焦油、天然气
	火灾、爆炸、毒性
	一般风险等级

	5
	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司
	直馏汽油、柴油、废旧润滑油、基础油、抽出油
	储存油品的油罐区、熔盐炉、锅炉、天然气管道、装置区设备泄露、装置区不凝气泄露及火灾、爆炸、装置区燃料油临时储罐泄露及火灾、爆炸、调和车间基础油的泄露
	一般环境风险

	6
	包头市云升气体有限公司
	氧气、氮气、氩气、二氧化碳、乙炔、电石、少量硫酸、烧碱、及乙炔气瓶中的丙酮（乙炔易溶于丙酮）
	火灾、爆炸
	一般环境风险

	7
	包头市同达乌拉山水泥有限公司
	熟料、矿渣、石灰石、脱硫石膏、烟煤、水泥
	粉尘排放污染环境、自然产生的SO2、NOX
	一般环境风险

	8
	包头市恒益峰高新材料有限公司
	CH4
	燃烧爆炸、废气非正常排放
	一般环境风险

	9
	包头市金平新型建材有限责任公司
	废乳化液、废润滑油、废机油、废漆料、废活性炭、漆料桶
	贮存污染、泄漏、火灾
	一般环境风险

	10
	包头市德源祥科技发展有限公司
	植物油、导热油、生物燃料以及脱硫、炼胶废气中的H2S、苯、甲苯、非甲烷总烃等
	硫磺着火、生产车间着火、生物质燃料库着火、松焦油储罐、泄漏、火灾、爆炸、废气泄漏、导热油泄露
	一般环境风险等级

	11
	包头市永兴发防水材料有限责任公司
	导热油炉、原料沥青及燃气管道
	沥青泄漏、天燃气泄漏、导热油泄漏引起的火灾爆炸、
	一般环境风险等级

	12
	包头市草原驼峰防水材料有限公司
	沥青、软化油、导热油、天然气
	有毒有害物料泄漏、发生爆炸
	一般环境风险等级

	13
	包头市远达鑫化工有限公司
	含氨原料气
	排放污染
	一般环境风险等级

	14
	大连大特气体（包头）有限公司
	氢气、甲烷、乙烷及丙烷
	
储罐、钢瓶火灾爆炸
	一般环境风险等级

	15
	 华光金属工业（包头）有限公司
	废炉渣、沉降灰、废油脂、废渣 
	事故排放
	一般环境风险等级

	16
	包头市公交运输集团有限责任公司
	废机油、废矿物油、废凝液
	泄漏、事故排放
	一般环境风险等级

	17
	包头市鑫乌兰水泥有限公司
	熟料、矿渣微粉、石灰石、粉煤灰、脱硫石膏、助磨剂、水泥
	事故排放
	一般环境风险

	18
	 包头市永宏金属制品有限责任公司
	硼酸、盐酸与硫酸、铜及其化合物
	泄漏、事故排放
	一般环境风险。

	19
	包头市杰毅兴机械制造有限公司
	-
	事故排放
	一般环境风险

	20
	内蒙古宜龙节能环保科技股份有限公司
	-
	事故排放
	一般环境风险

	21
	明拓集团铬业科技有限公司
	煤气、液碱、硝酸和废油类物质、铬及其化合物
	煤气泄漏：中毒、环境污染、火灾爆炸；
危险物质泄漏

	较大

	22
	内蒙古九瑞能源科技有限责任公司
	油品（直馏汽油、柴油、废旧润滑油、基础油、抽出油）、天然气，装置区不凝气
	泄露及火灾、爆炸
	一般环境风险

	23
	内蒙古君诚兴业管道有限责任公司
	---
	泄露
	一般环境风险

	24
	内蒙古天德利再生资源开发利用有限责任公司
	天然气、废油液
	溢出、泄漏事故，火灾、爆炸
	一般环境风险

	25
	包头市宝成联精细化工有限责任公司
	高纯盐酸
	盐酸泄漏
	较大

	26
	内蒙古聚能祥化工实业有限公司
	甲醇
	储罐、管线泄漏：火灾爆炸
	较大

	27
	 内蒙古华塑包装股份有限公司
	天然气、柴油
	爆炸、火灾
	一般环境风险等级

	28
	包头市晟裕机械制造有限责任公司
	废机油、废乳化液
	排放污染
	一般环境风险

	29
	包头市清原冶金材料有限公司
	-
	-
	一般环境风险

	30
	包头市宏达防水涂料工程有限责任公司
	-
	-
	一般环境风险

	31
	陕西立雅能源科技有限公司包头分公司
	-
	-
	一般环境风险

	32
	内蒙古卡乐思稀土环保颜料有限责任公司
	硫磺、液态 CS2、H2S 气体、乙醇
	中毒、火灾爆炸事故、
乙醇泄露引发火灾、爆炸
	一般环境风险

	33
	包头市宏岩水泥制品有限责任公司
	-
	-
	一般环境风险

	34
	包头市腾亿工贸有限责任公司
	-
	-
	一般风险

	35
	内蒙古杉杉科技
	氢氧化钠
	
	一般风险

	36
	包头九原工业园区公共渣场
	-
	公共渣场发生溃坝、防渗层破裂以及渗滤液收集池外溢
	一般风险


[bookmark: _Toc8480]4.4扩散途径识别
毒害物质扩散途径主要有以下几个方面：
（1）大气扩散
有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。
（2）水环境扩散
易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态危险化学品未能得到有效收集而进入排水系统或雨排系统，通过排水系统排放入外界水体，对周边水域环境造成影响。
（3）土壤扩散
液态危险物质泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。
[bookmark: _Toc4049]4.5易燃易爆物质火灾爆炸事故影响分析
[bookmark: _Toc7890]4.5.1预测模式
（1）池火模型
（2）热辐射伤害概率模型
（3）蒸气云爆炸的冲击波超压模型
[bookmark: _Toc26497]4.5.2事故评价标准
爆炸超压的损害效率见表4-4。 
表4-4 爆炸超压的损害效应
	超压
	预期损害

	Psi
	kPa
	

	0.1
	0.69
	小窗户损坏

	0.15
	1.035
	玻璃损坏的典型压力

	0.30
	2.7
	10%玻璃破裂

	0.5
	3.45
	窗户损坏，房屋结构较小的破坏

	0.7
	4.83
	对人可逆影响的上限

	1.0
	6.90
	房屋部分损坏；金属板扭曲；玻璃碎片划伤

	2.0
	13.8
	墙和屋顶部分坍塌

	2.4
	16.56
	暴露人员的耳膜破裂

	2.5
	17.25
	人员致死的临界量

	3.0
	20.7
	钢结构建筑扭曲和基础位移

	5.0
	34.5
	木结构断裂

	10
	69.0
	几乎所有建筑坍塌，肺出血

	20
	138
	直接冲击波造成100%死亡


热辐射危害程度见表4-5。
表4-5  热辐射危害程度
	热辐射强度
(KW/㎡)
	危害程度

	
	对设备
	对人

	37.5
	加工设备破坏
	1分钟内100%人死亡
10秒内1%人死亡

	25.0
	木头在无明火情况下长期暴露引起着火所需最少能量
	1分钟内100%人死亡
10秒内严重烧伤

	12.5
	木头在明火情况下长期暴露引起着火所需最小能量
	1分钟内10%人死亡
10秒内1度烧伤

	4.0
	
	超过20秒引起疼痛但不会起水泡

	1.6
	
	长期接触不会有不适感


[bookmark: _Toc22417]4.6事故废水的排放与处理
一旦发生火灾爆炸事故，启动消防救援系统是必须的。根据火灾性质的不同将使用不同的消防措施，包括消防泡沫和消防水。这样对消防水和消防泡沫的及时处理就成为整个应急系统的重要组成部分，尤其是对消防水处理不当就会形成新的水环境风险。
从九原区所处的地理位置看，消防水得不到及时处理，势必从排水系统排入黄河及其支流，会对土壤乃至地下水造成污染，带来较严重的污染。
通过完善事故风险预防和减缓措施，九原工业园区内企业设置装置区/罐区围堰、污水雨水管线切换系统、事故池、建设污水处理厂等事故环境风险减缓防线，确保风险事故的污水不对外环境造成不良影响。园区各企业污水处理站如已采用仪器、仪表等技术监控，24小时监控运行参数，对于不具备技术监控手段的危险源，进行人工监控定期巡视、检查、确认，及时发现隐患；每天对污水站进水口、出水口进行水质取样监测，确保达标，有条件可安装水质在线监控系统；各企业污水站进水口及排水口设置闸门，当遇到污水站不能正常运行的情况时及时关闭闸门，防止超标废水外排。根据石油化工设计规范，化工企业装置界区、重点区域需要进行防渗处理，管道需要进行防腐处理，可减少对土壤和地下水的污染。假定事故情况下没有及时切换阀门，消防水中COD浓度高达2000mg/L，将直接排入环境，对生态环境产生较为严重的影响，因此，一旦发生事故必须立即启动应急预案，严格控制污水进入周边环境。
[bookmark: _Toc26489]4.7环境风险管理
[bookmark: _Toc7205]4.7.1强化企业风险源管理
为从源头上有效降低安全事故引发的环境风险事故概率，九原工业园区内涉风险源的企业须重点防控企业生产、储存和运输过程可能涉及的液氨、硫化氢、CO、甲醇、乙烯、丙烯等危险物质，并实施风险源分级管理，划分企业内部的风险管控区域，按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《危险化学品安全管理条例》等国家有关法规要求，建立健全企业的风险源管理制度，不断完善风险源管理体系。
按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等有关国家或行业标准规定，建立重大危险源安全监测监控系统。重大危险源的化工生产装置均应设有满足安全生产要求的自动化控制系统，配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。
[bookmark: _Toc742]4.7.2加强企业安全风险防范
为最大限度降低安全事故发生概率，园区企业应从选址、总图布置、贮运、生产工艺、自控设计、设备、管理等方面采取全方位的安全风险防范措施，具体措施如下：
（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施
严格执行《石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）》、《爆炸危险环境电力管理设计规范（GB50058-2014）》、《建筑设计防火规范（GB50016-2014）》等有关规定，拟建装置总平面布置、管道布置符合防范爆炸、火灾等事故要求，有完善应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。
（2）危险化学品贮运安全防范措施
企业的危险化学品储运系统设计严格按照设计规范的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。储罐区周围设置低矮围堤，围堤容积大于储罐区液体原料总储存量，以便于收集泄漏液体。储罐区围堰内设置排放雨水、污水的切换装置，平时围堰内部通往外界的阀门应处于常关状态，下雨时开启，防止围堰内雨水积聚。储罐区应保持阴凉、通风良好，远离火种、热源，储区应备有泄漏应急处理设备及合适的收容材料。设置洗眼器及自动喷淋装置和安全警示标识。
各企业物料仓库及危险废物临时储存场所内配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备和合适的收容材料，保证消防器材完好随时可用。各企业危险废物应及时处置，尽量减少在企业内部存放时间。危废临时储存场所应保证防雨、防风、防渗、防晒，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。
罐区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统；参照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB50493）》在罐区设置自动报警设施，并定期对其进行校验，以确保其正常使用。
为防范运输风险，企业应执行运输资质、车辆管理、运输管理等方面的国家及地方相关规定。按照《道路危险货物运输管理规定》，必须委托取得道路危险货物运输资质的单位承担运输任务，危险货物的运输必须使用专用车辆，专用车辆技术性能应符合《营运车辆综合性能要求和检验方法（GB18565）》，按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）要求悬挂标志。
指定人员实施现场巡回检查制度，定期检修设备，及时更换阀门或垫片及腐蚀严重的附件，排除事故隐患，防止跑冒滴漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按《化工企业安全管理制度》中的要求进行。
（3）工艺技术设计安全防范措施
生产设施按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统。对危险物料的安全控制是防火防爆最有效的措施之一。工艺和管道设计从原料煤的输入加工、直至产品的输出，所有可燃物料始终密闭在各类设备和管道中。各个连接处采用可靠的密封措施。
在工艺设计中，选取先进合理、安全可靠的工艺流程，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。采用可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统，防止工艺参数超过设计安全值引发的火灾爆炸事故，确保生产装置的正常运行。具有火灾爆炸危险的生产设备和管道均设计安全阀、爆破板等防爆泄压系统，对于输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间设置阻火器、水封等阻火设施。及时清理作业场所的杂物、易燃物等。
装置泄压或开停工吹扫排出的可燃气体，均送入火炬系统。事故时的排放管道和阀门的设置，按各种工况如工艺工况，停电工况，停水工况，火灾工况，可能的误操作工况，冷介质热膨胀工况等全面考虑，设置安全泄放、阻火设施、防毒面具和防毒口罩。事故时的排放系统上的阀门安装在操作方便处，并铅封或加显著颜色区别。
对于可能产生粉尘爆炸的粉煤输送系统，采取严格密闭措施，防止粉煤泄漏；粉煤输送系统采取惰性化措施，控制氧含量小于8%；设备和管道设计不留死角，不堆积煤粉。装置内设置负压清扫系统并设有氮气消防设施。惰性气体保护，具有火灾爆炸危险的工艺、储槽和管道，根据介质特点，选用氮气、二氧化碳等介质置换及保护系统。
（4）自动控制设计安全防范措施
园区企业应按规范设置可燃气体、有毒气体检测报警系统和在线分析系统，防范风险事故的发生。企业根据各自工艺装置的生产规模、流程特点、产品质量、工艺操作要求，并参考国内外类似装置的自动化水平，确定所有生产装置、公用工程（含热电站）及辅助生产设施实施中央控制室集中监控；操作相对独立的生产装置或公用工程（如空分装置和热电站）实施装置控制室集中监控；辅助生产设施实施岗位集中监控的设计原则，使企业的自动化水平达到国内外同类型装置的先进水平。
（5）设备安全防范措施
为了保证装置、设备的本质安全，在设计、材料、制造各方面遵循装置中部分设备在操作时承受疲劳载荷原则，在设备的设计、制造、检验及验收方面按照分析设计的要求进行的原则。压力容器设计及制造符合《压力容器设计规范》及其它有关的工业标准规范。严格划分爆炸危险区域、腐蚀区域划分，制定气防应急预案，严格管理危险区域，按规范设计防爆、防腐措施。
（6）消防设施
企业厂区内应设置有消防水系统（包括室外消火栓、室内消火栓、消防水炮、自动喷水灭火系统）、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾探测/报警系统、气体灭火系统、灭火器（包括干粉灭火器和二氧化碳灭火器）等消防设施。消防给水系统划分为稳高压消防给水系统和低压消防给水系统，稳高压消防给水系统主要供给厂区生产装置区，低压消防给水系统供给辅助生产设施、公用工程、厂前区等。
（7）加强企业安全生产管理
以安全生产标准化为抓手，进一步推动企业健全安全管理机构，完善和严格执行规章制度，加大安全投入，完善安全生产条件，加强特殊作业安全管控，严格执行变更管理制度，加强班组建设和作业人员培训教育，细化企业安全管理工作，提高安全管理水平。园区内化工企业应按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）的要求，全面加强化工企业安全管理，逐步提高化工生产过程安全管理水平，逐步推行化工生产装置定期（每3至5年一次）开展危险与可操作性分析（HAZOP）工作。
[bookmark: _Toc27269]4.7.3建区域环境风险联防联控机制
（1）加强黄河流域环境风险联防联控
在跨黄河流域的突发环境事件应急联动机制下，预防事故风险对黄河干流及支流的影响，建立联合监测、预警，综合调控各区域的应急救援和应急设施，协同处置影响水质安全、生态安全的跨界突发环境事件，必要时关闭下游坝的闸门，采取拦截、导流、降污等有效措施应急治理污染，防止污染带进一步扩散。
（2）强化应急预案的区域衔接
九原区环境风险应急预案应与相关部门以及企业、九原工业园区环境风险应急预案相衔接，包括与《包头市突发环境事件应急预案》、《包头市安全生产事故灾难应急预案（修订）》相衔接。水环境风险应急专项预案还应与黄河流域环境风险应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，促进区域水环境风险的联防联控。
[bookmark: _Toc8564]4.7.4强化危险品运输管理
危险化学品物料的运输应符合《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》有关危险化学品运输的规定。危险废物运输根据《中华人民共和国固体废物污染环境》、《危险废物转移联单管理办法》要求执行危险废物转移联单制度，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
槽车输送液体时，要经常监视压力表的读数，严禁超过压力规定值，当压力表读数有异常升高时，槽车应开到人稀、空旷处，打开放空阀，排气泄压。槽车在连接充灌输液管前，必须处于制动状态，防止移动，在斜坡处应设置防滑快，槽车充灌结束后应及时离开，如果充灌工作中断时间过长（过夜或假日中断），应解脱输液管连接。运输车辆上应配备必要的消防器材、堵漏器材及合适的收容材料，以便事故发生时可及时采取措施。
[bookmark: _Toc12021]4.7.5	加强地下水环境风险防范措施
加强源头控制、防止渗漏，强化过程监管、加强污染监测及事故应急处理。一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染状况，采取有效补救措施。在岩土工程勘探过程中，应严格遵守相关规定，对勘探孔进行封孔处理，避免形成人为污染通道。



[bookmark: _Toc15477]5.九原区重污染天气应对措施
[bookmark: _Toc19225]5.1预警
[bookmark: _Toc11829]5.1.1预警分级
重污染天气预警分级标准统一采用空气质量指数（AQI）指标，AQI日均值按连续24小时（可以跨自然日）均值计算。根据重污染天气发展趋势和严重程度，将预警划分为三个等级，由低到高依次为黄色预警、橙色预警、红色预警。
黄色预警：预测AQI日均值〉200将持续2天（48小时）及以上，且短时出现重度污染、未达到高级别预警条件时；
橙色预警：预测AQI日均值〉200将持续3天（72小时）及以上，且未达到高级别预警条件时；
红色预警：预测AQI日均值〉200将持续4天（96小时）及以上，且预测AQI〉300日均值将持续2天（48小时）及以上，或预测AQI日均值达到500时。
[bookmark: _Toc31351]5.1.2预警会商
预测将出现重污染天气时，由区重污染天气应急指挥部办公室牵头，组织专家组、监测预报组进行联合会商，向区重污染天气应急指挥部提交会商结论，提出预警建议。
[bookmark: _Toc3296]5.1.3预警发布与解除
（1）预警发布时间
预测未来空气质量可能达到相应级别预警启动条件时，应提前24小时以上发布预警信息。若遇特殊气象条件未能提前发布预警信息，通过实时会商，判断满足预警条件，立即发布预警信息。
（2）预警发布程序与方式
经会商达到预警条件时，由监测预报组拟制重污染天气预警会商专报，信息发布组报区重污染天气应急指挥部办公室同意后，拟定启动重污染天气预警通知并在2小时内发布。其中，黄色预警和橙色预警由市重污染天气指挥部副总指挥批准，红色预警由区重污染天气应急指挥部总指挥批准。
预警信息内容包括：重污染天气出现的时间、范围、污染程度、预警级别及应急响应措施等。
（3）预警降级和解除
监测预报组根据空气质量、气象条件滚动监测预报信息进行会商，并结合专家组意见分析评估重污染天气的现状、趋势，当空气质量改善到相应级别预警启动标准之下，且预测将持续36小时以上，可以降低预警级别或解除预警，并提前发布信息。预警解除黄色、橙色、红色预警按照程序解除，由区重污染天气应急响应办公室发布预警解除信息。
（4）预警升级调整
当预测发生前后两次重污染过程，且间隔时间未达到解除预警条件（持续36小时以上）时，应按一次重污染过程计算，按高级别启动预警。当预测或监测空气质量达到更高级别预警条件时，应尽早采取升级措施，并发布信息。
[bookmark: _Toc10309]5.2应急响应
[bookmark: _Toc30119]5.2.1应急响应分级及内容
应急响应分为三个等级，由低到高依次为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应。
应急响应内容包括公众防护措施、倡议性污染减排措施和强制性污染减排措施。
[bookmark: _Toc10361]5.2.2应急响应启动
按预警公告明确的时间启动或终止应急响应。各级应急响应启动条件为：当发布黄色预警信息时，启动Ⅲ级应急响应；当发布橙色预警信息时，启动Ⅱ级应急响应；当发布红色预警信息时，启动Ⅰ级应急响应。
[bookmark: _Toc4620]5.2.3应急响应措施
发布预警信息后，政府（管委会）应当立即组织相关部门、企业采取相应级别的响应措施。包括但不限于以下措施：
5.2.3.1Ⅲ级应急响应措施
（1）公众防护措施
①儿童、老年人和呼吸道、心脑血管病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动，尽量减少开窗通风时间；医疗卫生机构加强对呼吸类疾病患者的就医指导和诊疗保障。
②一般人群减少或避免户外活动；室外工作、执勤、作业、活动等人员可以采取佩戴口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施。
③已安装空气净化装置的幼儿园、中小学和企事业单位等，及时开启空气净化装置。
④教育主管部门指导幼儿园、中小学可采取弹性教学，停止室外课程及活动。
（2）倡议性污染减排措施。
①倡导公众绿色生活，减少能源消耗。
②倡导公众绿色出行，尽量采取乘坐公共交通工具或电动汽车等方式出行；驻车及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。
③倡导公众绿色消费，单位和公众尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用。
（3）强制性污染减排措施。
①工业源减排措施。各地区政府（管委会）应当按照工业企业重污染天气应急减排清单，督导企业严格落实黄色预警减排措施。生态环境、工信等部门按照职能分工负责督导企业落实“一厂一策”应急减排要求，采取降低生产负荷、停产、加强污染治理、大宗物料错峰运输等措施，减少大气污染物排放量，并增加对重点大气污染源的执法检查频次。
②扬尘源减排措施。矿山、砂石料厂、石材厂、石板厂等停止露天作业，施工工地停止土石方作业（包括停止建筑拆除、土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业），建筑垃圾清运车辆和砂石运输车辆禁止上路行驶，开挖土石方的挖掘机等非道路移动机械停止作业；城管执法部门在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾等作业频次（冰冻期结合实际执行）；交通运输部门加强交通工程施工和公路运输监督管理，采取有效措施防治公路扬尘污染。
各地区确定的重点建设项目、民生工程、应急抢险施工等根据需要可继续作业，但应严格落实“六个百分百”（工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场路面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输）要求，裸露场地全部苫盖，增加洒水降尘频次。
③移动源管控措施。施工工地、工业企业厂区和工业园区内禁止使用国二及以下非道路移动机械；原则上，除城市运行保障车辆和执行任务特种车辆外，九原区禁行区内禁止重型和中型柴油货车、三轮汽车、低速载货汽车和拖拉机通行；引导过境车辆避开市主城区行驶。
5.2.3.2Ⅱ级应急响应措施
在执行Ⅲ级应急响应措施的基础上，增加以下措施：
（1）公众防护措施
停止举办大型群众性户外活动。
（2）倡议性污染减排措施
①自觉停驶国四及以下燃油机动车。
②倡导企事业单位可根据重污染天气实际、应急强制响应措施，采取调休、错峰上下班、远程办公等弹性工作制。
（3）强制性污染减排措施。
①工业源减排措施。各地区政府（管委会）应当按照工业企业重污染天气应急减排清单，督导企业严格落实橙色预警减排措施。能源部门督导燃煤发电企业加大优质煤使用比例，统筹实施燃煤发电企业分阶段轮流限制发电措施。
②移动源减排措施。九原区禁行区内禁止重型和中型柴油货车、三轮汽车、低速载货汽车和拖拉机通行；加大公共交通运力。矿山、洗煤厂、物流等涉及大宗原料和产品运输（日常车辆进出量超过10辆）的单位应禁止使用国四及以下重型载货汽车（含燃气）进行运输。
5.2.3.3Ⅰ级应急响应措施
在执行Ⅱ级应急响应措施的基础上，增加以下措施：
（1）公众防护措施
各地区教育部门根据本地区污染情况，指导有条件的幼儿园、中小学校停课，并合理安排停课期间学生的学习，尽量做到停课不停学。
（2）强制性污染减排措施
工业源减排措施。各地区政府（管委会）应当按照工业企业重污染天气应急减排清单，督导企业严格落实红色预警减排措施。
[bookmark: _Toc5741]5.2.4应急联动
当发布预警信息时，各成员单位根据各自职责，协同落实本地区重污染天气应急预案、本部门专项实施方案及各企业“一厂一策”减排措施。
[bookmark: _Toc12402]5.2.5应急响应终止
预警解除信息发布后，应急响应终止。


[bookmark: _Toc28056]6.组织指挥体系与职责
[bookmark: _Toc21106]6.1组织体系
九原区突发环境事件应急组织体系由应急领导机构及其办公室、应急工作组、有关类别环境事件专业指挥机构、专家咨询机构、区人民政府突发环境事件应急领导机构组成。
[bookmark: _Toc21810]6.2应急领导机构和职责
[bookmark: _Toc26235]6.2.1九原区突发环境事件专项应急指挥部及职责
区人民政府成立区突发环境事件专项应急指挥部，由分管副区长任总指挥，区生态环境分局局长、事故地区主要领导任副总指挥。特殊情况下区长任总指挥，分管副区长任副总指挥。成员由区人民政府办公室、区委宣传部、区发改委、区生态环境分局、区公安分局、区卫健委、区工科局、区民政局、区财政局、区住建局、区水务局、区农牧局、区林草分局、区市场监督管理局、区商务局、区应急管理局、区纪委监察委、区消防大队、区交警大队、区供电分局等单位主管负责人组成。
九原区专项应急指挥部主要职责：分析、研究突发环境事件防范与应急处置工作重大决策及重要决策事项；统一指挥、协调较大突发环境事件应急救援和处置工作，负责重大、特别重大突发环境事件的先期处置，必要时请求上级生态环境部门给予支持和指导；指导、协调各地区政府、有关部门单位做好一般突发环境事件应急救援处置工作；审议批准突发环境事件应急指挥部办公室提请审议的重要事宜；对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的突发环境事件或预警信息，加强监测预警，组织专家会商研判，按有关规定做好信息报告、发布和应急响应，必要时提升响应级别；负责九原区专项应急指挥部所属应急救援队伍、应急物资的建设管理及应急管理宣教培训等工作；根据突发环境事件实际情况和发展趋势，决定启动、终止应急响应，负责组建现场指挥部；协调解决事件现场及外围应急处置所需的人员、物资、器材装备和救援资金；承担市应急办交办的其他任务。
九原区环境应急指挥部设立相应工作组，各工作组组成及职责分工如下：
综合协调组：由区生态环境分局牵头，由现场指挥部抽调有关部门工作人员组成。
主要职责：负责综合协调、督导检查、公文运转、会议组织、会议纪要、信息简报、综合文字，资料收集归档，抢险救援证件印制发放，与上级工作组协调联络等工作。
污染处置组：由九原区消防大队牵头,由苏木镇办事处政府、区生态环境分局、区应急管理局、区住建局、区水务局、区农牧局、区林草分局等单位以及责任单位、社会救援队伍等参加。
主要职责：迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序；组织采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染；明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所；收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析；协调军队、武警有关力量参与应急处置。
应急监测组：由区生态环境分局牵头，区住建局、区水务局、区农牧局等参加。
主要职责：根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据；协调军队力量参与应急监测。
事件调查组：由区生态环境分局牵头,由事发地苏木镇办事处政府、区公安分局、区应急管理局、区纪委监察委、区农牧局、区林草分局、区住建局、区市场监督管理局等单位组成。
主要职责：负责深入调查事件发生原因,作出调查结论,评估事件影响,提出事件防范意见；负责追究造成突发环境事件责任单位和责任人的行政责任；调查处理应急处置工作中有关违规违纪等行为。
医学救援组：由区卫健委牵头，事发地苏木镇办事处政府参与。
主要职责：组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；提出保护公众健康的措施建议；禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。
应急保障组：由事发地苏木镇办事处政府牵头，区发改委、区工科局、区公安分局、区民政局、区财政局、区生态环境分局、区住建局、区水务局、区商务局等参加。
主要职责：指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；开展应急测绘。
新闻宣传组：由区委宣传部牵头，区工科局、区生态环境分局等参加。
主要职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析国内外舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；通过多种方式，通俗、权威、全面、前瞻地做好相关知识普及；及时澄清不实信息，回应社会关切。
社会稳定组：由区公安分局牵头，区工科局、区商务局等参加。
主要职责：加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、地方人民政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为。
专家组：九原区突发环境事件专项应急指挥部办公室根据事故类别和部门应急救援职责，组织成立突发环境事件专家组。主要职责：参与突发环境事件应急工作；指导突发环境事件应急处置工作；负责为应急决策提供技术咨询和建议。
工作组设置、组成和职责可根据工作需要作适当调整。
[bookmark: _Toc7603]6.2.2九原区突发环境事件专项应急指挥部办公室及职责
九原区突发环境事件专项应急指挥部办公室设在区生态环境分局，办公室主任由区生态环境分局局长担任。
专项应急指挥部办公室主要职责为：负责组织落实本指挥部决定及工作部署；组织、协调成员单位按照预案和职责开展应急处置工作；负责突发环境事件应急预案的编制、修订、演练与评估，组织开展全区突发环境事件应急培训，指导和督查各苏木镇办事处环境应急体系建设工作及应急准备工作和环境应急预案的编制和实施；做好突发环境事件应急值守、监测预警、信息收集和分析统计等工作，及时核实与研判信息，依法依规做好信息报告；负责组织突发环境事件的信息发布和舆情引导工作；负责本预案专家组的日常管理和联系工作；配合各有关部门单位做好一般突发环境事件的应对处置工作；完成区突发环境事件专项应急指挥部交办的其他任务。
[bookmark: _Toc20421]6.2.3九原区突发环境事件专项应急指挥部成员单位及职责
区突发环境事件专项应急指挥部成员单位作为突发环境事件应急处置工作的参与单位和协作部门，在区政府和区应急救援指挥机构的统一领导下开展应急抢险工作，突发环境事件发生时，各成员单位要按照各自职责开展应急抢险工作。各成员单位具体职责见附件1。
[bookmark: _Toc10126]6.3现场应急救援指挥部分工及职责
设立九原区突发环境事件现场应急救援指挥部,现场应急救援指挥工作以属地为主，事发地地区人民政府（九原工业园区管委会）成立现场应急救援指挥部，参与现场处置的有关单位和人员要服从现场指挥部的统一指挥。现场应急救援指挥部负责指挥所有参与应急救援的队伍和人员，及时向区政府报告事故灾难事态发展及救援情况，同时抄送突发环境事件专项应急指挥部办公室。涉及多个领域、跨苏木镇办事处（九原工业园区管委会）行政区域或影响特别重大的突发环境事件，根据需要成立区级突发环境事件现场应急救援指挥部，负责应急救援协调指挥工作。
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[bookmark: _Toc13993]7.监测预警和信息报告
[bookmark: _Toc25760]7.1预防
建立环境风险评估机制和环境隐患排查机制,强化企业环境风险监管,严格控制高环境风险项目,优化区域产业布局；开展环境风险源调查，建立环境风险源数据库；制订重点流域、饮用水源地、自然保护区等环境敏感区以及重点区域、高风险企业的突发环境事件应急预案，完善突发环境事件应急预案体系；加强重点流域、饮用水源地、自然保护区等环境敏感区周边企业风险源和交通运输的监管,划定防护范围,在环境敏感区域设立地理界标和警示标志,减少突发环境污染事故的损失和影响；存在环境风险隐患企业负责对环境风险隐患进行排查和治理,健全并落实风险防控措施；建立部门应急联动工作机制，加强部门之间信息交流和沟通，实现部门信息交流制度化、规范化和常态化。积极协调昆区、青山区、东河区、高新区等区建立区际环境应急联动机制，有效应对跨界污染。
[bookmark: _Toc11476]7.2监测与风险分析
各级生态环境主管部门及其他有关部门要加强日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。应急管理、公安、住建、水务、农业、卫健等有关部门按照职责分工，应当及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级生态环境主管部门。
企业事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，要立即报告当地生态环境主管部门。
[bookmark: _Toc29216]7.3预测
区突发环境事件专项应急指挥部有关成员单位根据突发环境事件发生案例、年度气候趋势预测、专业监测数据收集等,对可能发生的突发环境事件进行预测分析；对于外地发生的突发环境事件按照“高度敏感、注重关联”的原则及时进行分析,根据
预测情况研究制订具体防控措施,按照职责及早做好预防与应对处置准备工作。
[bookmark: _Toc19439]7.4预警
[bookmark: _Toc30493]7.4.1预警分级和确定
按照突发环境事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度，预警级别由高到低划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）4个级别，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可升级、降级。区政府根据收集到的信息对突发环境事件进行预判，启动相应预警。
红色和橙色预警，由区政府提出意见报市人民政府确定。橙色预警由市政府应急办根据区政府、突发环境事件专项应急指挥部办公室上报的信息进行综合评估确定。蓝色预警由区应急管理办公室进行综合评估，初步判断突发环境事件的类型，由区政府确定。特殊情况下，市政府可确定一般突发环境事件。
红色预警级别：因污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通事故等原因可能引发特别重大突发环境事件时；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成重大人员伤亡的；根据实际情况和监测信息，报经市专项应急指挥部办公室会商研判，认为可能发生特别重大突发环境事件时。
橙色预警级别：因污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通事故等原因可能引发重大突发环境事件时；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成更多人员伤亡时；其他地区发生的突发环境事件可能造成我区大部分区域受到影响时；根据实际情况和监测信息，报市专项应急指挥部办公室会商研判，认为可能发生重大突发环境事件时。
黄色预警级别：因污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通事故等原因可能引发较大突发环境事件时；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成较多人员伤亡时；其他地区发生的突发环境事件可能造成我区毗邻区大面积受到影响时；根据实际情况和监测信息，报市专项应急指挥部办公室会商研判，认为可能发生较大突发环境事件时。
蓝色预警级别:因污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通事故等原因可能引发一般突发环境事件时；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成人员伤亡时；其他地区发生的突发环境事件可能造成我区毗邻区局部受到影响时；根据实际情况和监测信息，经区政府、区应急管理办公室会商研判，认为可能发生一般突发环境事件时。
[bookmark: _Toc27315]7.4.2预警发布
区生态环境分局研判可能发生突发环境事件时，应当及时向区政府提出预警信息发布建议，同时通报同级相关部门和单位。由经授权的相关部门及时对预警信息向公众发布，并通报可能影响到的相关地区。上级生态环境主管部门要将监测到的可能导致突发环境事件的有关信息，及时通报可能受影响地区的下一级生态环境主管部门。
蓝色预警信息的发布，由区应急办审核后，报区政府作出决定；黄色预警信息的发布由市政府有关部门发布；橙色和红色预警信息的发布由自治区人民政府或国务院有关部门发布，市政府按照相关指令，及时进行工作部署，组织实施。
发布内容：基本情况、事件类别、预警级别、预警起始时间、可能影响的范围、可能污染的后果、警示事项、应采取的措施、发布机关、发布时间等。
发布方式：通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式，及时向社会发布预警信息示。
[bookmark: _Toc5060]7.4.3预警响应
Ⅳ级应急响应行动由区政府负责启动本级应急预案，并采取以下响应措施：落实24小时带值班制度,加强信息监控、收集和监测；组织对重点防控区域、环境风险隐患单位的应对措施准备工作等检查、督导,责令有关单位整改落实问题；及时准确发布事态最新情况,公布咨询电话,组织专家解读。加强相关舆情监测,做好舆论引导工作。法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。必要时市政府派出工作组到事发地区，参与制定方案，并对方案的实施进行指导监督。跨区旗县行政区域的，由市政府启动预案，由市突发环境专项应急指挥部全权负责指挥，必要时，由市政府直接指挥。
Ⅲ级应急响应行动由市专项应急指挥部、区政府在采取蓝色预警响应措施的基础上,针对即将发生的突发环境事件的特点和可能造成的危害,采取以下一项或多项措施:市专项应急指挥部有关应急队伍赶赴事发现场,调查核实有关情况；组织有关部门和机构、专业技术人员、有关专家,及时对突发环境事件进行分析评估,预测影响范围、强度以及可能发生的突发环境事件的级别；市专项应急指挥部办公室通知环境应急救援队伍、相关人员进入待命状态,做好应急处置准备；调集、准备应急处置所需物资、工具、设备设施。
Ⅱ级应急响应行动由自治区政府或自治区生态环境厅应急办公室组织实施。在采取黄色预警响应措施的基础上,采取以下一项或多项措施:市专项应急指挥相关成员单位的应急救援队伍、相关人员赶赴事发现场,采取必要的控制措施；加强对重点环境敏感点的安全保卫、监控；转移、疏散或撤离易受突发环境事件危害的人员并予以妥善安置、转移重要财产；采取必要措施防范次生事件,确保供水、排水、供电、交通等公共基础设施的安全和正常运行，并及时向自治区政府及自治区生态环境厅应急办公室、自治区有关部门报告救援工作进展情况。
Ⅰ级应急响应行动由国务院生态环境部应急办公室或国务院有关部门组织实施。在采取橙色预警响应措施的基础上,关闭或者限制使用易受到突发环境事件危害的场所,控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动，并及时向自治区政府及自治区生态环境厅应急办公室、自治区有关部门报告救援工作进展情况。
[bookmark: _Toc9095]7.4.4预警行动
预警信息发布后，区人民政府及有关部门视情采取以下措施：
1.分析研判。组织有关部门和机构、专业技术人员及专家，及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度，并通报事发地人民政府。
2.防范处置。迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，并利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施。
3.应急准备。提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致突发环境事件发生的相关企业事业单位和其他生产经营者加强环境监管。
4.舆论引导。及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。
[bookmark: _Toc20489]7.4.5预警变更解除
预警信息发布部门（单位）要密切关注事件进展情况，根据事态的发展，按照有关规定适时调整、发布预警级别，并将预警信息向可能受到危害的毗邻或者相关地区生态环境部门通报。有事实证
明不可能发生突发环境事件或者风险已经解除的，发布预警的部门（单位）应立即宣布解除或者终止预警。
[bookmark: _Toc277]7.5信息报告与通报
[bookmark: _Toc11367]7.5.1信息报告
突发环境事件发生后，事件责任单位应立即向九原生态环境分局和相关部门报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。九原生态环境分局接到突发环境事件信息报告或监测到相关信息后，应当立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定，应立即向九原区人民政府报告，并报告市生态环境局；同时通过互联网信息监测、环境污染举报热线等多种渠道，加强对突发环境事件的信息收集，及时掌握突发环境事件发生情况。
区政府、区生态环境分局接到突发环境事件信息报告或监测到相关信息后，应当立即进行核实，核实后按照《九原区突发公共事件信息报告制度》规定在1小时内向市应急办报告，书面报告最晚不得超过突发环境事件发生后1小时30分。同时，突发环境事件专项应急指挥部办公室或区生态环境分局应按照生态环境部《突发环境事件信息报告办法》规定，根据突发环境事件级别经区政府同意后，在规定时间内向市生态环境局、自治区生态环境厅和生态环境部报告。对初步认定为一般（Ⅳ级）或者较大（Ⅲ级）突发环境事件的，应当在四小时内向自治区生态环境厅报告。对初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（I级）突发环境事件的，应当在两小时内向自治区生态环境厅报告，同时上报生态环境部。
[bookmark: _Toc2171]7.5.2信息通报
因安全生产事故和交通事故等原因引发突发环境事件，应急管理、交通等部门应及时通报同级生态环境部门。突发环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，事发地人民政府或生态环境主管部门应当及时通报相邻行政区域同级人民政府或生态环境主管部门。
[bookmark: _Toc19924]7.5.3信息报告内容与方式
突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。
[bookmark: _Toc22013]7.5.4报告内容
初报应当报告的主要内容包括：突发环境事件发生的时间、地点、信息来源、事件起因和性质、类型、基本过程、主要污染情况、监测数据、人员受害情况，饮用水水源地等环境敏感点受影响情况,事件发展趋势、处置情况，拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况,并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。
续报应当在初报的基础上报告有关确切数据及对初报情况的补充和修正，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施、措施效果等基本情况。
处理结果报告应当在初报和续报的基础上,报告处理突发环
境事件的措施、过程和结果，突发环境事件的潜在危害或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。
[bookmark: _Toc17946]7.5.5报告方式
突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补报书面报告，突发环境事件接报电话12369。
书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供监测报告以及相关地图、图片、影像等资料。

[bookmark: _Toc26730]8.应急响应
[bookmark: _Toc17460]8.1先期处置
突发环境事件发生后，事发地苏木镇办事处（九原工业园区管委会）应当立即采取先期处置措施，控制事态发展，并及时向区政府报告，同时启动《突发环境事件应急预案》。
突发环境事件发生后，事件责任单位在区政府及相关部门到达现场前，为先期处置主体单位，应根据本单位环境应急预案或应急响应措施采取以下处置措施：立即通知危险区域及周边无关人员撤离、疏散，及时通知可能受影响的单位或个人采取必要的防护措施，安排人员维护现场及周边秩序；调集单位的应急救援队伍和应急物资迅速采取堵漏、围堵、覆盖等措施优先控制污染源，尽可能控制和缩小已排出污染物的扩散、蔓延范围，把突发环境事件危害降低到最低程度，向区人民政府和区突发环境专项应急指挥部办公室及时报告事件准确信息，并随时续报救援进展情况，超出本单位处置能力应及时向区人民政府请求支援；适时开展事件原因调查。
区政府接到报告后,立即启动本级应急响应,按照《突发环境事件应急预案》规定组织成员单位成立专项应急指挥部对事故现场进行指挥协调处置，并采取以下处置措施：核实突发环境事件准确信息及现场处置的相关情况，初步判定事件级别，向区突发环境专项应急指挥部办公室和区政府应急办公室报告；组织相关专业部门和专家对事态发展趋势进行研判，研究制定处置方案；视情组织疏散撤离受到污染威胁的人员；组织有关部门单位采取有效措施减轻污染危害；成立现场指挥部，根据现场实际，采取其他一切必要的科学措施进行现场处置，根据现场处置需求，立即调度物资和社会资源，指挥和派遣相关部门专业应急队伍赶赴现场，果断控制污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生；组织控制危险源，划定警戒区，实施交通管制；实施社会信息发布及舆情管理工作；做好疏散人群的零时安置工作,提供应急后勤保障等。
[bookmark: _Toc22678]8.2分级响应
一般突发环境事件：由事发地苏木镇办事处政府（九原区工业园区管委会）启动本级应急预案，并全权负责处置整个事件。必要时，区政府专项应急指挥部派出工作组到场，参与制定方案，
并对方案的实施进行指导、监督。涉及跨苏木镇办事处行政区域的，区政府启动《九原区突发环境事件应急预案》，由专项应急指挥部全权指挥；必要时，由区政府直接指挥。
较大突发环境事件：由事发地苏木镇办事处政府（九原区工业园区管委会）首先启动本级应急预案；区政府核实后，启动《九原区突发环境事应急预案》，由突发环境事件专项应急指挥部负责全权指挥；必要时，由区政府直接指挥。
重大突发环境事件、特别重大突发环境事件：市政府启动《突发环境事件应急预案》，九原区政府和苏木镇办事处政府（九原区工业园区管委会）同时启动《突发环境事件应急预案》，市人民政府负责指挥现场处置，市、区两级政府积极组织开展突发环境事件抢险工作，及时、有效地进行应急处置，控制事态。
发生涉外突发环境事件时，区政府办公室等相关部门应根据应急处置工作的需要和职责分工，派人参与现场指挥部工作，负责承办相关事项。
[bookmark: _Toc5220]8.3指挥与协调
[bookmark: _Toc25993]8.3.1一般突发环境事件（Ⅳ级）
区政府分管领导、有关部门单位应立即赶赴现场指挥协调处置。
对于一般突发环境事件中的敏感事件、具有次生或衍生危害性的事件，区政府分管领导、有关部门单位赶赴现场指挥协调处置。市突发环境事件专项应急指挥部副总指挥、有关成员单位主要领导或分管领导应根据需要赶赴现场或到市突发环境事件专项应急指挥部进行协调处置。
[bookmark: _Toc22041]8.3.2较大突发环境事件（Ⅲ级）
区政府主要领导，区突发环境事件专项应急指挥部总指挥、有关成员单位主要领导应立即赶赴现场指挥协调处置。
对于较大突发环境事件中的敏感事件、具有次生或衍生危害性的事件、人员伤亡和财产损失较多的事件等，上报市政府、市突发环境事件专项应急指挥部协调处置。
[bookmark: _Toc17246]8.3.3重大突发环境事件（Ⅱ级）:
区政府主要领导，市突发环境专项应急指挥部总指挥、有关成员单位主要领导赶赴现场指挥协调处置。市政府主要领导赶赴现场或到市应急指挥中心先期指挥协调处置。
[bookmark: _Toc15837]8.3.4特别重大突发环境事件（Ⅰ级）
上报市政府、市突发环境事件专项应急指挥部协调处置。市委、市政府主要领导赶赴现场先期指挥协调处置。
涉及全市两个或两个以上区市行政区域突发事件处置的，由突发环境事件专项应急指挥部指挥协调处置。
自治区政府、国家成立应急指挥部或派出工作组后,在其统一指挥协调下进行处置。
[bookmark: _Toc18920]8.4响应措施
突发环境事件发生后，地方人民政府及其相关部门和单位根据工作需要，组织采取以下措施。
[bookmark: _Toc11236]8.4.1现场污染处置
涉事企业事业单位或其他生产经营者要立即采取关闭、停产、封堵、围挡、喷淋、转移等措施，切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散。做好有毒有害物质和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置工作。当涉事企业事业单位或其他生产经营者不明时，由事发地生态环境局组织对污染来源开展调查，查明涉事单位，确定污染物种类和污染范围，切断污染源。
事发地人民政府应组织制订综合治污方案，采用监测和模拟等手段追踪污染气体扩散途径和范围；采取拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大；采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、临时改造污染处置工艺或临时建设污染处置工程等方法处置污染物。必要时，要求其他排污单位停产、限产、限排，减轻环境污染负荷。
涉及重大和特别重大突发环境事件的现场污染处置工作，由市政府负责应对。
[bookmark: _Toc18826]8.4.2转移安置人员
根据突发环境事件影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要医疗条件。
[bookmark: _Toc25592]8.4.3医学救援
迅速组织医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。视情增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。做好受影响人员的心理援助。
[bookmark: _Toc16375]8.4.4应急监测
加强大气、水体、土壤等应急监测工作，根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法，确定监测的布点和频次，调配应急监测设备、车辆，及时准确监测，为突发环境事件应急决策提供依据。
[bookmark: _Toc22995]8.4.5市场监管和调控
密切关注受事件影响地区市场供应情况及公众反应，加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控。禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成的集体中毒等。
[bookmark: _Toc13223]8.4.6信息发布和舆论引导
通过政府授权发布、发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、互联网等
多种途径，主动、及时、准确、客观向社会发布突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。信息发布内容包括事件原因、污染程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。一般突发环境事件信息由区政府负责发布，较大及较大以上突发环境事件信息发布由市政府负责。
[bookmark: _Toc23841]8.4.7维护社会稳定
加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、地方政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。
[bookmark: _Toc29768]8.4.8国际通报和援助
如需向国际社会通报或请求国际援助时，由国家相关部委提出需要通报或请求援助的国家（地区）和国际组织、事项内容、时机等，按照有关规定由指定机构向国际社会发出通报或呼吁信息。
[bookmark: _Toc2752]8.5扩大响应
当突发环境事件事态难以控制或有扩大、发展趋势，预计凭现有的应急资源和人力难以实施有效处置时，区政府全权进行处置的，区政府申请市政府提高突发环境事件级别，启动《包头市突发环境事件应急预案》。
当涉及本区部分地区或涉及本区全部行政区域的突发环境事件，对公众生命、健康和财产安全或公共安全、生态环境安全构成重大影响，采取常态下的措施不能有效控制和消除其严重危害时，需要宣布我区部分地区和全区进入紧急状态的，由区人民政府提请市人民政府报自治区人民政府申请进入紧急状态。
事态进一步扩大,或者突发环境事件已经波及到我区较大范围,直接或间接造成巨大灾害,由区突发环境事件专项应急指挥部提出建议,报经市主要领导同意,向包头军分区、武警包头支队或省、国家有关方面请求支援。
[bookmark: _Toc12157]8.6安全防护
现场处置人员应根据突发环境事件的类型特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施。对事发地周边实施安全警戒、交通管制，严格执行应急人员出入事发现场的程序。
[bookmark: _Toc21768]8.7应急联动
区突发环境专项应急指挥部与周边地区政府业务主管部门建立应急联动机制,明确信息共享、队伍及资源调动程序等工作。应健全与属地中央、省、市大型企业应急联动机制,明确值守应急通信联络方式、信息报送要求、队伍物资调动程序等,确保突发环境事件发生后能够快速、有序、协同应对。
[bookmark: _Toc1174]8.8响应终止
当事件条件已经排除、污染物质已降至规定限值以内、所造成的危害基本消除时，由启动响应的人民政府终止应急响应。应急响应终止后，相关类别环境事件专业应急指挥机构应根据区人民政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续，转入常态管理为止。
一般突发环境事件应急处置工作终止，由区政府决定实施；较大突发环境事件应急处置工作终止，由市突发环境事件专项应急指挥部决定实施；由上级政府负责处置的特别重大和重大突发环境事件应急处置工作结束，经上级政府相关应急管理机构决定实施。
[bookmark: _Toc17164]9.后期工作
[bookmark: _Toc22328]9.1损害评估
突发环境事件应急响应终止后，要及时组织开展污染损害评估，并将评估结果向社会公布。
一般突发环境事件损害评估由区政府组织实施；较大以上突发环境事件由市突发环境事件专项应急指挥部组织有关部门及专家,会同区政府组织实施。
评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。
[bookmark: _Toc18236]9.2事件调查
突发环境事件发生后，根据有关规定，由区生态环境分局牵头，可会同监察机关及相关部门，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。如有特殊规定，由上级政府部门组织实施的，按照相关规定执行。
[bookmark: _Toc24583]9.3善后处置
事件应急工作终止后，事发地人民政府要积极稳妥、深入细致地做好善后工作，及时组织制订补助、补偿、抚慰、抚恤、安置和环境恢复等善后工作方案并组织实施。

[bookmark: _Toc20438]10.应急保障
[bookmark: _Toc13258]10.1队伍保障
各级环境应急监测队伍、公安消防部队、大型国有骨干企业应急救援队伍及其他相关方面应急救援队伍等力量，要积极参加突发环境事件应急监测、应急处置与救援、调查处理等工作任务。发挥环境应急专家组作用，为重特大突发环境事件应急处置方案制订、污染损害评估和调查处理工作提供决策建议。
[bookmark: _Toc2043]10.2物资与资金保障
区政府及其有关部门和单位按照职责分工，组织做好环境应急救援物资紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援突发环境事件应急处置和环境恢复治理工作的需要。要加强应急物资储备，鼓励支持社会化应急物资储备，保障应急物资、生活必需品的生产和供给。各地区要加强对当地环境应急物资储备信息的动态管理，区生态环境分局要做好全市环境应急物资储备信息的动态管理。
突发环境事件应急处置所需经费首先由事件责任单位承担。市区人民政府对突发环境事件应急处置工作提供资金保障。
[bookmark: _Toc31918]10.3通信、交通与运输保障
区政府及其通信主管部门要建立健全突发环境事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。交通运输部门要健全公路、铁路、航空紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安部门要加强应急交通管理，保障运送伤病员、应急救援人员、物资、装备、器材车辆的优先通行。
[bookmark: _Toc13936]10.4技术保障
支持突发环境事件应急处置和监测先进技术、装备的研发。依托包头市环境监管调度指挥平台，实现信息综合集成、分析处理、污染损害评估的智能化和数字化。

[bookmark: _Toc16011]11.宣传与演练
[bookmark: _Toc20297]11.1宣传培训
各级政府有关部门应利用新闻媒体、网站、报刊、举办专题培训班等多种形式,广泛开展突发环境事件应急知识的宣传、培训和教育活动。
《九原区突发环境事件应急预案》发布后,各成员单位要组织应急人员对预案进行解读培训，使其熟悉部门应急职责、响应程序和处置措施,切实提高应急联动处置能力。
[bookmark: _Toc1620]11.2演练
区突发环境事件各成员单位、重点环境危险源单位应结合实际，按照应急预案及相关专项预案，每年至少组织一次突发环境事件应急演练。通过联合演练加强各部门之间的协同能力，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

[bookmark: _Toc14355]12.奖励与责任追究
对在突发环境事件处置过程中做出突出贡献的单位和个人，要根据有关规定给予奖励。
区突发事件专项应急指挥部负责对本预案执行情况进行检查,督促有关部门和单位对存在的问题进行整改。对应急处置工作推诿扯皮、不作为,突发事件信息报告中迟报、漏报、谎报、瞒报，现场处置中失职、渎职，信息发布不力，以及应急准备中对责任应尽未尽并造成严重后果等不履行或不当履行法定职责的，由有关部门依法追究责任，涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理。

[bookmark: _Toc9762]13.预案管理
[bookmark: _Toc31295]13.1预案制订
本预案由九原区突发环境事件专项应急指挥部办公室负责制订、管理、解释，并具体组织实施。
[bookmark: _Toc27256]13.2预案修订
随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，由九原区突发环境事件专项应急指挥部办公室及时修订和完善本预案，并对指挥部成员单位名单及联系方式进行动态更新。预案修订时间为3年/次，指挥部成员单位名单及联系方动态更新时间为1年/次。
[bookmark: _Toc15825]13.3预案实施
本预案自发布之日起实施。

[bookmark: _Toc23209]14.附则
[bookmark: _Toc30374]14.1名词术语解释
环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的事件。
次生衍生环境事件：某一突发公共事件所派生或因处置不当引发的环境事件。
突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成威胁和损害，有社会影响的涉及公共安全的环境事件。
环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。
先期处置：突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。
后期处置：突发环境事件应急响应结束后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态采取的一系列措施。
应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。
本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。



附件：1.包头市九原区应急救援指挥部各有关成员单位主要职责
2.包头市九原区突发环境事件应急处置流程图
3.包头市九原区突发环境事件应急救援指挥部指挥网络图
[bookmark: _Toc49267990][bookmark: _Toc26004]附件1：包头市九原区应急救援指挥部各有关成员单位主要职责

区政府办公室：按照区专项应急指挥部启动的《九原区突发环境事件应急预案》，立即组织协调各成员单位开展应急抢险工作，负责专项应急指挥部的办公事宜，负责抢险救援现场指挥部各项命令的上传下达；建立指挥部临时办公场所，协调各类办公急需设备，确保指挥部各项工作的正常开展；迅速联络指挥部各成员单位及相关人员，做好各项应急救援准备工作；及时收集、整理事故现场应急救援情况，并向指挥部随时报告；综合协调、处理抢险救援现场各部门、各职能工作组的关系；负责与国家有关部门及新闻单位联络，组织新闻报道和组织召开新闻发布会。
区委宣传部：负责组织突发环境事件的应急新闻报道、舆论引导工作。指导、协调广播电视播出机构通过播放环境保护公益广告等形式，开展突发环境事件应急安全教育、环境事件应急预案宣传工作；配合做好广播、电视、互联网等媒体的信息发布工作；配合做好报刊的信息发布工作。
区发改委：负责应急状态下所需应急物资或资金的保障工作；负责全区应急物资储运设施建设项目管理；负责涉及突发环境事件应急基础设施建设项目的审批。
区公安分局：负责组织、协调、指挥全区特大交通和火灾事故的应急救援工作；负责突发环境事件中事故现场的保护、治安维护，协助有关部门开展调查取证和对涉嫌犯罪案件的侦查；根据事件影响范围对现场及周边道路实施交通管制、设立警戒区域，协助地方政府疏散居民；认定死亡人员身份。
区民政局：负责因突发环境事件影响而进行的紧急转移安置居民及灾民的临时基本生活救助。
区财政局：负责保障区级突发环境事件应急能力建设经费及区级应对突发环境事件所需装备、器材等物资经费,并做好经费使用的监督检查工作。
区水务局：负责协调城市公共供水应急处置工作,负责突发环境事件后所辖城市公共供水的安全保障；负责组织制定受污染水体疏导或截流方案，提供水文等应急处置工作相关资料；负责突发环境事件后饮用水源的安全保障，保障饮用水供应。
区住建局：负责指导城市重点危险企业周边市政公用设施建设和应急管理工作；负责指导临时避难所现场指挥部建设工作。负责协调道路运输企业做好应急救援运输保障；负责所辖路段事故车辆救援处置和事件责任调查；负责突发环境事件现场公路的抢修保通工作；按指挥部要求建立管辖路桥应急救援“绿色通道”。
区农牧局：负责组织开展突发环境事件中农业环境污染的调查与评估；负责协调突发环境事件应急处置现场农业生产物资的疏散和转移，做好农业生产恢复工作。
区林草分局：负责涉及陆生野生动物资源、野生植物资源、湿地资源、林业自然保护区和林业生态保护工作。
区卫健委：组织、协调、参与中毒及各类特大事故的抢险救援工作；负责事故现场受伤人员的抢救工作，协调、联系、安排、组织急救车辆和医务人员；研究分析各类突发环境事件伤亡特点，制订突发环境事件医疗抢救方案；根据需要及时派出医疗急救队伍，对事故发生地进行医疗救护增援；组织协调各种医疗救护设施和器械，及时调集抢救伤员所需的各种药品；负责事故现场的卫生防疫工作；及时向指挥部汇报人员伤亡、抢救、防疫等情况。
区生态环境分局：承担区突发环境事件专项应急指挥部办公室日常工作；负责较大以上突发环境事件应急处置的综合协调；组织开展环境应急监测，及时向指挥部汇报环境污染状况、危险程度和危害范围；组织专家制定方案，提出控制和消除污染的意见建议；指导监督污染物收集、处理，以及受污染和被破坏生态环境的恢复工作；组织或配合较大以上突发环境事件的调查处理。
区应急管理局：参与因生产安全事故次生的突发环境事件的应急处置救援、事件责任调查和事件评估工作。
区工科局：组织协调各电信运营企业做好通信保障应急工作，确保突发环境事件应急处置现场的通信网络畅通。
区自然资源分局：为较大发生现场及周边地区提供地质、水文、水源等资料，为事故现场救援及周边水源不受污染提供信息服务。
区商务局：负责加强对突发环境事件应急状态下生活必需品市场运行和供应情况的监控，协调组织生活必需品的市场供应。
区总工会：配合做好重大以上突发环境事件发生单位员工思想工作；参与伤亡人员家属安抚及善后工作；参与指挥和协调重大以上突发环境事件的抢险工作；参与事故调查
区供电分局：负责恢复被损坏的供电设施，确保抢险救援工作的顺利开展；负责提供抢险救援临时供电等有关设施服务。
区纪委监察委：负责较大以上突发环境事件的责任追究。
区消防大队：负责组织对火灾、爆炸以及危险化学品泄漏事故现场的抢险救援，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和污染蔓延，实施救援后的洗消工作。
事发地苏木镇办事处政府：负责组织本辖区突发环境事件的污染控制、应急救援、人员疏散、物资供应、资金保障、善后处理等工作；全权应对处置一般突发环境事件；对较大以上突发环境事件开展先期处置，与区突发环境事件专项应急指挥部各成员单位共同应对处置。
环境风险企业：承担环境安全主体责任。负责制定本单位突发环境事件应急预案；组建本单位环境应急救援队伍，储备环境应急物资；突发环境事件发生后，及时向生态环境部门报告事件情况，组织开展先期应急处置，及时采取措施控制污染扩散，降低环境污染危害。
其它企业、行业主管部门：按职责配合应急救援指挥部做好应急救援工作；完成应急救援指挥部交办的各项工作。

[bookmark: _Toc49267991][bookmark: _Toc16588]附件2：包头市九原区突发环境事应急处置流程图
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包头市九原区突发环境事件应急救援指挥部指挥网络图


 (
总指挥
政府分管副区长
副总指挥
生态环境分局局长、事发地政府主要领导、
主管部门负责人等
应急救援各成员单位
需参与救援的其它部门负责人
九原区总工会
九原区供电分局局长
九原区市场监督管理局局长
九原区消防大队大队长
九原区民政局局长
九原区卫生健康委员会主任
九原区商务局局长
九原区林业和草原分局局长
九原区农牧局局长
九原区水务局局长
九原区财政局局长
九原区纪委监察委主任（书记）
九原区公安分局局长
九原区工信和科技局局长
九原区发展和改革委员会主任
九原区自然资源分局局长
九原区住房城乡建设局局长
九原区生态环境分局局长
九原区委宣传部副部长
九原区应急管理局局长
九原区政府办公室主任
事故发生地区政府主要负责人
)
[bookmark: _Toc3268]附图1：九原区地理位置图
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[image: ]
image5.png




image1.jpeg
AERESmmEXITERRXXAEE

110°00"

110°30°





image2.png




image3.png




image4.png




